Label		ParamName		ParamType		InitialValue		MinValue		MaxValue		Increment		UnitLabel		MMI_Group		MMI_Control		MMI_Order		Conversion		Options		Values		SharedAddress		Address		Bit		Description		Comment		Visible		Editable		
		ECU Adr		BYTE		1										Configuration		ComboBox						1		61												True		False		
		GBHardwareConf		BYTE		0																																False		False		
		GBSoftwareConf		BYTE		1																																False		False		
WK0		EnableWK		BIT		False												CheckBox						False,True		0,1		False		F2		0						False		True		
WK1		EnableWK		BIT		False												CheckBox						False,True		0,1		False		F2		1						False		True		
WK2		EnableWK		BIT		False												CheckBox						False,True		0,1		False		F2		6						False		True		
WK3		EnableWK		BIT		False												CheckBox						False,True		0,1		False		F2		7						False		True		
OUT0		Load		BIT		Bulb Load										General		ComboBox		3				Bulb Load,Motor Load		0,1		False		1C1		2						False		True		
OUT0		OC_Range		BIT		High Current										OC_Protection		ComboBox		7				High Current,Low Current		0,1		False		1C1		3						False		True		
OUT0		OC_NThldLc		2BIT		1.5										OC_Protection		ComboBox		8				1.5,1,0.5		0,1,2		True		1C1		4						False		True		
OUT0		OC_NThldHc		2BIT		4.5										OC_Protection		ComboBox		8				4.5,3,1.5		0,1,2		True		1C1		4						False		True		
OUT0		OC_MThldLc		BIT		3.6										OC_Protection		ComboBox		9				3.6,2.2		0,1		True		1C1		6						False		True		
OUT0		OC_MThldHc		BIT		10.8										OC_Protection		ComboBox		9				10.8,6.7		0,1		True		1C1		6						False		True		
OUT0		OC_HThldLc		BIT		9.2										OC_Protection		ComboBox		10				9.2,5.8		0,1		True		1C1		7						False		True		
OUT0		OC_HThldHc		BIT		27.5										OC_Protection		ComboBox		10				27.5,17.5		0,1		True		1C1		7						False		True		
OUT0		OC_Time		2BIT		12/96										OC_Protection		ComboBox		11				12/96,6/96,12/48,6/48		0,1,2,3		True		1C4		0						False		True		
OUT0		OC_TimeMotor		2BIT		96										OC_Protection		ComboBox		11				96,48,12,6		0,1,2,3		True		1C4		0						False		True		
OUT0		Current FeedBack		BIT		False										General		CheckBox		1				False,True		0,1		False		1C4		2						False		True		
OUT0		Mode		BIT		Static										General		ComboBox		2				Static,Dynamic		0,1		False		1C4		3						False		True		
OUT0		Enable Degraded Mode		BIT		False										General		CheckBox		0				False,True		0,1		False		1C4		4						False		True		
OUT0		State 1		BIT		Off										Degraded Mode		ComboBox						Off,ON		0,1		False		1C4		5						False		True		
OUT0		State 2		BIT		Off										Degraded Mode		ComboBox						Off,ON		0,1		False		1C4		6						False		True		
OUT0		OUT_CMD_Per		BYTE		5		0		255		1		Ms		General		SpinEdit		4								False		204		0						False		False		
OUT0		OUT_DC_Per		BYTE		10		0		255		1		Ms		General		SpinEdit		5								False		205		0						False		False		
OUT0		OUT_I1_Per		BYTE		10		0		255		1		Ms		General		SpinEdit		6								False		20D		0						False		False		
