Maitre		NoECU		NoLigne		A1		A2		A3		A4		A5		Amplified		AmplifiedAllowed		B1		B2		B3		B4		B5		BIASvoltage		BridgeAllowed		BridgeBrakingTime		C1		C2		Comment		Connectique		CurrentRejection		CurrentValidation		D		Dynamic		DynamicAllowed		DynamicFixValue		Event		EVAllowed		FcemTempo		HS		InhibDefaut		InputFreqRange		InterSystem		J1939Id		Load		Label		LogicalContact		LogicalInput		MaxCycleTime		MaxStartTime		MnémonicCourrant		MnémonicDéfaut		MnémonicDynamic		MnémonicEquip		MnémonicES		MnémonicMoyenne		ModeDégradé		ModeMaitre		Ordre1		Ordre2		OUT14A		OUT14AAllowed		Periodicity		Pos		PowerDissipation		PowerSupply		PPAllowed		RdsOn		RelaunchingTime		ROnly		S1		S2		S3		S4		S5		SeuilCC		SeuilCO		Standard		Taille		TimeOutDefaut		Type		TypeDynamic		TypeEntree		ValeurFiltre		VAMSType		Voltage		WakeUp		WakeUpAllowed		
CAMU		9		1														False																						Entrée de réveil		CN4.8								False						True		False				LS		Non				False						EREV0		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		True		
CAMU		9		2														False																						Entrée de réveil		CN4.7								False						True		False				LS		Non				False						EREV1		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		True		
CAMU		9		3														False																						Entrée logique n°0		CN4.3								False						True		False				LS		Non				False						ELOG0		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		4														False																						Entrée logique n°1		CN4.2								False						True		False				LS		Non				False						ELOG1		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		5														False																						Diag K Line		CN4.1								False						True		False				LS		Non				False						ELOG2				True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		6														False																						Diag L Line		CN4.14								False						True		False				LS		Non				False						ELOG3				True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		7														False																						Entrée logique n°4		CN4.15								False						True		False				LS		Non				False						ELOG4		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		8														False																						ECU Ground		CN4.16								False						True		False				LS		Non				False						ELOG5				True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		9														False																						Entrée logique n°6		CN4.17								False						True		False				LS		Non				False						ELOG6		Gnd		True																		Non		Oui						False		False																																9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		10														False																						Entrée logique n°7		CN4.18								False						True		False				LS		Non				False						ELOG7		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		11														False																						Entrée logique n°8		CN4.19								False						True		False				LS		Non				False						ELOG8		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		12														False																						Entrée logique n°9		CN4.20								False						True		False				LS		Non				False						ELOG9		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		13														False																						J1708+		CN4.21								False						True		False				LS		Non				False						ELOG10				True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		14														False																						J1708-		CN4.22								False						True		False				LS		Non				False						ELOG11				True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		15														False																						Entrée logique n°12		CN4.23								False						True		False				LS		Non				False						ELOG12		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		16														False																						Entrée logique n°13		CN4.24								False						True		False				LS		Non				False						ELOG13		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		17														False																						Entrée logique n°14		CN4.4								False						True		False				LS		Non				False						ELOG14		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		18														False																								CN4.12														True		False				LS		Non				False						EANA3		Gnd (*2)		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		19														False																								CN5.12								False						True		False				LS		Non				False						OUT7		Gnd		True																		Non		Oui						True																																		9						E				Log		50						False		False		
CAMU		9		20												False		False												2,2K To 5V						1		1		Entrée analogique n°0		CN4.9		False				0		False						True		False				LS		Oui				False						EANA0		Gnd (*3)		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9						E				Ana		50						False		False		
CAMU		9		21												False		False												2,2K To 5V						1		1		Entrée analogique n°1		CN4.10		False				0		False						True		False				LS		Oui				False						EANA1		Gnd (*3)		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9						E				Ana		50						False		False		
CAMU		9		22												False		False												2,2K To 5V						1		1		Entrée analogique n°2		CN4.11		False				0		False						True		False				LS		Oui				False						EANA2		Gnd (*3)		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9						E				Ana		50						False		False		
CAMU		9		24												False		False												2,2K To 5V						1		1		Entrée analogique n°4		CN4.13		False				0		False						True		False				LS		Oui				False						EANA4		Gnd (*3)		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9						E				Ana		50						False		False		
CAMU		9		25												False		False												2,2K To 5V						1		1		Entrée analogique n°5		CN4.25		False				0		False						True		False				LS		Oui				False						EANA5		Gnd (*3)		False																		Non		Oui						True																														0		1020		9						E				Ana		50						False		False		
CAMU		9		27														False																						Entrée fréquence n°0		CN4.6		False						False		True				True		False				LS		Oui				False						EFREQ0		PWM signal (*1)		False																		Non		Oui						False		False																																9						E				Frq		31						False		False		
CAMU		9		28														False																						Entrée fréquence n°1		CN4.5		False						False						True		False				LS		Oui				False						EFREQ1		Gnd (*4)		False																		Non		Oui						False		False																																9						E				Frq		31						False		False		
CAMU		9		30														False																		1		4		Mesure de température interne		----		True				0		False						True		False						Non				False						ITemp		----		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9				100		E				Ana		640						False		False		
CAMU		9		31														False																		1		1		Mesure de tension après coupe batterie		----		True				0		False						True		False						Non				False						VAMS		----		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9				100		E				Ana		80						False		False		
CAMU		9		32														False																						Défaut E2PROM		----								False						True		False						Non				False						EEP_Def		----		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		9				100		E				Log		50						False		False		
CAMU		9		40																												False								Sortie logique 0		CN5.20								False		False				False		False				LS		Non				False				0		OUT0		LS5A																				Non		Oui						False		False						100				False		0,12																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		41																												False								Sortie logique 1		CN5.21								False		False				False		False				LS		Non				False				0		OUT1		LS5A																				Non		Oui						False		False						100				False		0,12																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		42																												False								Sortie logique 2		CN5.22								False		False				False		False				LS		Non				False				0		OUT2		LS5A																				Non		Oui						False		False						100				False		0,12																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		43																												False								Sortie logique 3		CN5.23								False		False				False		False				LS		Non				False				0		OUT3		LS5A																				Non		Oui						False		False						100				False		0,12																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		44																												False								Sortie logique 4		CN5.24								False		True				False		False				HS		Non				False				0		OUT4		HS7A																				Non		Oui						False		False						100		VBat(*3)		False		0,07																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		45																												False								Sortie logique 5		CN5.25								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT5		HS7A																				Non		Oui						False		False						100		VBat		False		0,07																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		46																												False								Sortie logique 6		CN5.13								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT6		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		48																												False								Sortie logique 8		CN5.11								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT8		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		49																												False								Sortie logique 9		CN5.10								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT9		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		50																												False								Sortie logique 10		CN5.9								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT10		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		51																												False		0						Sortie logique 11		CN5.8								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT11		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		52																												False		0						Sortie logique 12		CN5.7								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT12		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		53																												False		0						Sortie logique 13		CN5.2								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT13		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		54																												False		0						Sortie logique 14		CN5.3								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT14		HS1.5A																				Non		Oui						False		False						100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		55																																				Sortie logique 15		CN5.16								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT15		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS (*4)		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		56																																				Sortie logique 16		CN5.15								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT16		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		57																																				Sortie logique 17		CN5.4								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT17		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		58																																				Sortie logique 18		CN5.5								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT18		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		59																																				Sortie logique 19		CN5.6								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT19		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		60																																				Sortie logique 20		CN5.14								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT20		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		61																																				Sortie logique 21		CN5.17								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT21		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		62																																				Sortie logique 22		CN5.19								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT22		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
CAMU		9		63																																				Sortie logique 23		CN5.18								False		False				False		False				HS		Non				False				0		OUT23		HS1.5A																				Non		Oui						True								100		VAMS		False		0,25																100		200		9				100		S						400						False				
Cluster		1		1																										1K2 to 12V										Wake Up Input 0										False						False		False				LS		Non				False						WK0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		2																										1K2 to 12V										Wake Up Input 1										False						False		False				LS		Non				False						WK1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		3																										1K2 to 12V										Wake Up Input 2										False						False		False				LS		Non				False						WK2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		4																										1K2 to 12V										Wake Up Input 3										False						False		False				LS		Non				False						WK3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		5																										1K2 to 12V										Wake Up Input 4										False						False		False				LS		Non				False						WK4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		6																										1K2 to 12V										Wake Up Input 5										False						False		False				LS		Non				False						WK5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
Cluster		1		10																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 0										False						False		False				LS		Non				False						KEY0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		11																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 1										False						False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		12																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 2										False						False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		13																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 3										False						False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		14																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 4										False						False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		15																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 5										False						False		False				LS		Non				False						KEY5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		16																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 6										False						False		False				LS		Non				False						KEY6		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		17																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 7										False						False		False				LS		Non				False						KEY7		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		30																										1K2 to 12V										Logical input 0										False						False		False				LS		Non				False						INL0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		31																										1K2 to 12V										Logical input 1										False						False		False				LS		Non				False						INL1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		32																										1K2 to 12V										Logical input 2										False						False		False				LS		Non				False						INL2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		33																										1K2 to 12V										Logical input 3										False						False		False				LS		Non				False						INL3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		34																										1K2 to 12V										Logical input 4										False						False		False				LS		Non				False						INL4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		35																										1K2 to 12V										Logical input 5										False						False		False				LS		Non				False						INL5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		36																										1K2 to 12V										Logical input 6										False						False		False				LS		Non				False						INL6		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		37																										1K2 to 12V										Logical input 7										False						False		False				LS		Non				False						INL7		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		38																										1K2 to 12V										Logical input 8										False						False		False				LS		Non				False						INL8		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		39																										1K2 to 12V										Logical input 9										False						False		False				LS		Non				False						INL9		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		40																										1K2 to 12V										Logical input 10										False						False		False				LS		Non				False						INL10		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		41																										1K2 to 12V										Logical input 11										False						False		False				LS		Non				False						INL11		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		42																										1K2 to 12V										Logical input 12										False						False		False				LS		Non				False						INL12		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		43																										1K2 to 12V										Logical input 13										False						False		False				LS		Non				False						INL13		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		44																										1K2 to 12V										Logical input 14										False						False		False				LS		Non				False						INL14		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		45																										1K2 to 12V										Logical input 15										False						False		False				LS		Non				False						INL15		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		46																										1K2 to 12V										Logical input 16										False						False		False				LS		Non				False						INL16		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		47																										1K2 to 12V										Logical input 17										False						False		False				LS		Non				False						INL17		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		48																										1K2 to 12V										Logical input 18										False						False		False				LS		Non				False						INL18		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		49																										1K2 to 12V										Logical input 19										False						False		False				LS		Non				False						INL19		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		50																										1K2 to 12V										Logical input 20										False						False		False				LS		Non				False						INL20		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		51																										1K2 to 12V										Logical input 21										False						False		False				LS		Non				False						INL21		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		52																										1K2 to 12V										Logical input 22										False						False		False				LS		Non				False						INL22		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		53																										1K2 to 12V										Logical input 23										False						False		False				LS		Non				False						INL23		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		54																										1K2 to 12V										Logical input 24										False						False		False				LS		Non				False						INL24		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		55																										1K2 to 12V										Logical input 25										False						False		False				LS		Non				False						INL25		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		56																										1K2 to 12V										Logical input 26										False						False		False				LS		Non				False						INL26		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		57																										1K2 to 12V										Logical input 27										False						False		False				LS		Non				False						INL27		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		58																										1K2 to 12V										Logical input 28										False						False		False				LS		Non				False						INL28		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		59																										1K2 to 12V										Logical input 29										False						False		False				LS		Non				False						INL29		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		60																										1K2 to 12V										Logical input 30										False						False		False				LS		Non				False						INL30		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		61																										1K2 to 12V										Logical input 31										False						False		False				LS		Non				False						INL31		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		62																										1K2 to 12V										Logical input 32										False						False		False				LS		Non				False						INL32		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		63																										1K2 to 12V										Logical input 33										False						False		False				LS		Non				False						INL33		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		64																										1K2 to 12V										Logical input 34										False						False		False				LS		Non				False						INL34		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		65																										1K2 to 12V										Logical input 35										False						False		False				LS		Non				False						INL35		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		66																										1K2 to 12V										Logical input 36										False						False		False				LS		Non				False						INL36		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		67																										1K2 to 12V										Logical input 37										False						False		False				LS		Non				False						INL37		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		68																										1K2 to 12V										Logical input 38										False						False		False				LS		Non				False						INL38		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		69																										1K2 to 12V										Logical input 39										False						False		False				LS		Non				False						INL39		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		70																										1K2 to 12V										Logical input 40										False						False		False				LS		Non				False						INL40		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		71																										1K2 to 12V										Logical input 41										False						False		False				LS		Non				False						INL41		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		72																										1K2 to 12V										Logical input 42										False						False		False				LS		Non				False						INL42		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		73																										1K2 to 12V										Logical input 43										False						False		False				LS		Non				False						INL43		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		74																										1K2 to 12V										Logical input 44										False						False		False				LS		Non				False						INL44		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		75																										1K2 to 12V										Logical input 45										False						False		False				LS		Non				False						INL45		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
Cluster		1		80														False												2K2 to 5V										Analog input 0										False						False		False				LS		Non				False						INA0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		81														False												2K2 to 5V										Analog input 1										False						False		False				LS		Non				False						INA1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		82														False												2K2 to 5V										Analog input 2										False						False		False				LS		Non				False						INA2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		83														False												2K2 to 5V										Analog input 3										False						False		False				LS		Non				False						INA3		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		84														False												2K2 to 5V										Analog input 4										False						False		False				LS		Non				False						INA4		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		85														False												2K2 to 5V										Analog input 5										False						False		False				LS		Non				False						INA5		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		86														False												2K2 to 5V										Analog input 6										False						False		False				LS		Non				False						INA6		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		87														False												2K2 to 5V										Analog input 7										False						False		False				LS		Non				False						INA7		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana								False		False		
Cluster		1		90														False												5V										Frequency input 0 (VL Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq								False		False		
Cluster		1		91														False												5V										Frequency input 1 (Engine Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq								False		False		
Cluster		1		100																										VBat										Output 0										False						False		False				HS		Non				False						OUT0		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		101																										VBat										Output 1										False						False		False				HS		Non				False						OUT1		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		116																										VBat										Output 16										False						False		False				HS		Non				False						OUT16		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		117																										VBat										Output 17										False						False		False				HS		Non				False						OUT17		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		118																										VBat										Output 18										False						False		False				HS		Non				False						OUT18		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		119																										VBat										Output 19										False						False		False				HS		Non				False						OUT19		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		120																										VBat										Output 20										False						False		False				HS		Non				False						OUT20		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		121																										VBat										Output 21										False						False		False				HS		Non				False						OUT21		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
Cluster		1		122																										VBat		False				1		1		Output 22								1		False		False				False		False				LS		Non				False						OUT22		Gnd		False																		Non		Oui						True		False						100		VBat				0,04				False												0		100		1						S				Log						24						
Cluster		1		123																										VBat		False				1		1		Output 23								1		False		False				False		False				LS		Non				False						OUT23		Gnd		False																		Non		Oui						True		False						100		VBat				0,04				False												0		100		1						S				Log						24						
Cluster		1		131																																				Buzzer		nc														False		False				LS		Non				False						BUZZER		Gnd																				Non		Oui						True																		False												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		86																																				Voyant 1		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT2		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		87																																				Voyant 2		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT3		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		88																																				Voyant 3		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT4		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		89																																				Voyant 4		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT5		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		90																																				Voyant 5		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT6		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		91																																				Voyant 6		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT7		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		92																																				Voyant 7		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT8		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		93																																				Voyant 8		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT9		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		94																																				Voyant 9		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT10		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		95																																				Voyant 10		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT11		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		96																																				Voyant 11		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT12		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		97																																				Voyant 12		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT13		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		98																																				Voyant 13		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT14		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		99																																				Voyant 14		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT15		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		99,5																																				Voyant 15		nc								False						False		False				LS		Non				False						OUT16		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		100																																				Gauge n°1		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE01		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		100,1																																				Voyant Gauge n°1		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE01		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		101																																				Gauge n°2		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE02		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		101,1																																				Voyant Gauge n°2		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE02		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		102																																				Gauge n°3		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE03		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		102,1																																				Voyant Gauge n°3		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE03		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		103																																				Gauge n°4		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE04		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		103,1																																				Voyant Gauge n°4		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE04		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		104																																				Gauge n°5		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE05		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		104,1																																				Voyant Gauge n°5		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE05		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		105																																				Gauge n°6		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE06		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		105,1																																				Voyant Gauge n°6		nc								False						False		False				LS		Non				False						VytGAGE06		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
Cluster		2		107																																				Trip		nc								False						False		False				LS		Non				False						TRIP		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		108																																				DayTrip		nc								False						False		False				LS		Non				False						DAYTRIP		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
Cluster		2		109																																				Back light		nc								False						False		False				LS		Non				False						BACKLIGHT		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
GMU		1		1														False																						Entrée de réveil		CN3.9								False						True		False				LS		Non				False						EREV0		Gnd																				Non		Oui						True																																		1						E				Log								False		True		
GMU		1		2														False																						Entrée de réveil		CN3.11								False						True		False				LS		Non				False						EREV1		Gnd																				Non		Oui						True																																		1						E				Log								False		True		
GMU		1		3														False																						Entrée logique n°6		CN3.8								False						True		False				HS		Non				False						ELOG6		Vbat																				Non		Oui						True																																		1						E				Log								False		False		
GMU		1		4														False																						Entrée logique n°7		CN3.6								False						True		False				HS		Non				False						ELOG7		Vbat																				Non		Oui						True																																		1						E				Log								False		False		
GMU		1		5														False												10K to VCC (*4)										Entrée fréquence n°0		CN3.13								False						True		False				LS		Non				False						EFREQ0		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Frq								False		False		
GMU		1		6														False												2,2K to VAMS										Entrée fréquence n°1		CN3.15								False						True		False				LS		Non				False						EFREQ1		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Frq								False		False		
GMU		1		7														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°0		CN3.20								False						True		False				LS		Non				False						EANA0		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		8														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°1		CN3.18								False						True		False				LS		Non				False						EANA1		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		9														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°2		CN3.16								False						True		False				LS		Non				False						EANA2		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		10														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°3		CN3.14								False						True		False				LS		Non				False						EANA3		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		11														False												2,2K to VAMS										Entrée analogique n°4		CN3.12								False						True		False				LS		Non				False						EANA4		Gnd (*6)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		12														False												2,2K to VAMS										Entrée analogique n°5		CN3.10								False						True		False				LS		Non				False						EANA5		Gnd (*6)																				Non		Oui						True																																		1						E				Ana								False		False		
GMU		1		13																																				Sortie logique n°0		CN4.2								False						True		False				HS		Non				False						OUT0		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		14																																				Sortie logique n°1		CN4.4								False						True		False				HS		Non				False						OUT1		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		15																																				Sortie logique n°2		CN4.6								False						True		False				HS		Non				False						OUT2		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		16																																				Sortie logique n°3		CN4.1								False						True		False				HS		Non				False						OUT3		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		17																																				Sortie logique n°4		CN4.3								False						True		False				HS		Non				False						OUT4		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		18																																				Sortie logique n°5		CN4.5								False						True		False				HS		Non				False						OUT5		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		19																																				Sortie logique n°6		CN4.7								False						True		False				HS		Non				False						OUT6		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		20																																				Sortie logique n°7		CN4.9								False						True		False				HS		Non				False						OUT7		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		1						S												False				
GMU		1		21																																				Sortie logique n°8		CN4.11								False						True		False				HS		Non				False						OUT8		PWM signal (*8)																				Non		Oui						True																																		1						S				Ana								False				
GMU		1		22																																				Sortie logique n°9		CN4.8								False						True		False				HS		Non				False						OUT9		PWM signal (*9)																				Non		Oui						True																																		1						S				Ana								False				
GMU		1		23																																				Sortie logique n°10		CN4.10								False						True		False				HS		Non				False						OUT10		C0 signal (*9)																				Non		Oui						True																																		1						S				Ana								False				
GMU		1		24																																				Sortie logique n°11		CN4.12								False						True		False				HS		Non				False						OUT11		C3 signal (*7)																				Non		Oui						True																																		1						S				Ana								False				
ICU		1		1																										1K2 to 12V										Wake Up Input 0										False						False		False				LS		Non				False						WK0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
ICU		1		2																										1K2 to 12V										Wake Up Input 1										False						False		False				LS		Non				False						WK1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
ICU		1		3																										1K2 to 12V										Wake Up Input 2										False						False		False				LS		Non				False						WK2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
ICU		1		10																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 0										False						False		False				LS		Non				False						KEY0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		11																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 1										False						False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		12																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 2										False						False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		13																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 3										False						False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		14																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 4										False						False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		20																										4K7 to 5v										Rotary input 1										False						False		False				LS		Non				False						ROT_Freq1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq								False		False		
ICU		1		21																										4K7 to 5v										Rotary input 2										False						False		False				LS		Non				False						ROT_Freq2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq								False		False		
ICU		1		30																										1K2 to 12V										Logical input 0										False						False		False				LS		Non				False						INL0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		31																										1K2 to 12V										Logical input 1										False						False		False				LS		Non				False						INL1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		32																										1K2 to 12V										Logical input 2										False						False		False				LS		Non				False						INL2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		33																										1K2 to 12V										Logical input 3										False						False		False				LS		Non				False						INL3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		34																										1K2 to 12V										Logical input 4										False						False		False				LS		Non				False						INL4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
ICU		1		80														False												2K2 to 5V										Analog input 0										False						False		False				LS		Non				False						INA0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		81														False												2K2 to 5V										Analog input 1										False						False		False				LS		Non				False						INA1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		82														False												2K2 to 5V										Analog input 2										False						False		False				LS		Non				False						INA2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		83														False												2K2 to 5V										Analog input 3										False						False		False				LS		Non				False						INA3		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		84														False												2K2 to 5V										Analog input 4										False						False		False				LS		Non				False						INA4		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		85														False												2K2 to 5V										Analog input 5										False						False		False				LS		Non				False						INA5		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		86														False												2K2 to 5V										Analog input 6										False						False		False				LS		Non				False						INA6		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		87														False												2K2 to 5V										Analog input 7										False						False		False				LS		Non				False						INA7		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
ICU		1		90														False												5V										Frequency input 0 (VL Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq		100						False		False		
ICU		1		91														False												5V										Frequency input 1 (Engine Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq		100						False		False		
ICU		1		100																										VBat						1		1		Output 0										True		True				False		False				HS		Non				False						OUT0		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		101																										VBat						1		1		Output 1										True		True				False		False				HS		Non				False						OUT1		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		102																										VBat						1		1		Output 2										False						False		False				HS		Non				False						OUT2		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		103																										VBat						1		1		Output 3										False						False		False				HS		Non				False						OUT3		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		104																										VBat						1		1		Output 4										False						False		False				HS		Non				False						OUT4		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		105																										VBat						1		1		Output 5										False						False		False				HS		Non				False						OUT5		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		106																										VBat						1		1		Output 6										False						False		False				HS		Non				False						OUT6		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		107																										VBat						1		1		Output 7										False						False		False				HS		Non				False						OUT7		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
ICU		1		108																										VBat						1		1		Output 8										False						False		False				HS		Non				False						OUT8		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												100		200		1						S				Log		150										
MLT_SF		2		1																																				Wake up input 4		CN104.5														False		False				LS		Non				False						WK4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		True		
MLT_SF		2		2																																				Wake up input 5		CN104.6														False		False				LS		Non				False						WK5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		True		
MLT_SF		2		3																																				Logical input		CN104.7														False		False				LS		Non				False						WK0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		4																																				Anaog input 0		CN104.16														False		False				LS		Non				False						INA0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																2						E				Ana		2						False		False		
MLT_SF		2		5																																				Frequency input 0		CN104.15														False		False				LS		Non				False						FREQ0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Frq		100						False		False		
MLT_SF		2		6																																				Frequency input 1		CN104.14														False		False				LS		Non				False						FREQ1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Frq		100						False		False		
MLT_SF		2		7																																				Keyboard1		nc														False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		8																																				Keyboard2		nc														False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		9																																				Keyboard3		nc														False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		10																																				Keyboard4		nc														False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		11																																				Keyboard5		nc														False		False				LS		Non				False						KEY5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		12																																				Keyboard6		nc														False		False				LS		Non				False						KEY6		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																2						E				Log								False		False		
MLT_SF		2		13																										VBat										Output0		CN104.13								False		True				False		False				HS		Non				False						OUT0		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		2						S				Log		150						False		False		
MLT_SF		2		14																																				Output1		CN104.12								False		True				False		False				HS		Non				False						OUT1		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		2						S				Log		150						False		False		
MLT_SF		2		15																																				Stop		nc														False		False				LS		Oui				False						LED1		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		16																																				Alert		nc														False		False				LS		Non				False						LED2		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		18																																				Left direction light		nc														False		False				LS		Oui				False						LED4		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		19																																				Right direction light		nc														False		False				LS		Oui				False						LED5		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		20																																				High beam		nc														False		False				LS		Oui				False						LED6		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		21																																				Brake system failure		nc														False		False				LS		Oui				False						LED7		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		22																																				Tachograph warning		nc														False		False				LS		Oui				False						LED8		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		23																																				Spare		nc														False		False				LS		Oui				False						LED9		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		24																																				Spare		nc														False		False				LS		Oui				False						LED10		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		26																																				Spare		nc														False		False				LS		Oui				False						LED13		N/A		True																		Non		Oui						True																		False																2						S				Log								False		False		
MLT_SF		2		28																																				2nd display line 1		nc														False		False				LS		Oui				False						LINE1		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Ana								False		False		
MLT_SF		2		29																																				2nd display line 2		nc														False		False				LS		Oui				False						LINE2		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Dwr								False		False		
MLT_SF		2		30																																				Speedometer		nc														False		False				LS		Oui				False						GAUGE01		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Ana								False		False		
MLT_SF		2		31																																				Rev counter		nc														False		False				LS		Oui				False						GAUGE02		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Ana								False		False		
MLT_SF		2		32																																				Gauges' Back Lights		ns														False		False				LS		Oui				False						GAUGEBKLIGHT		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Ana								False		False		
MLT_SF		2		33																																				Buzzer		ns														False		False				LS						False						BUZZER		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																2						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		1																																				Wake up input 0		CN104.7														False		False				LS		Non				False						WK0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
MLT_WF		1		2																																				Wake up input 1		CN101.6														False		False				LS		Non				False						WK1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
MLT_WF		1		3																																				Wake up input 2		CN101.5														False		False				LS		Non				False						WK2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
MLT_WF		1		4																																				Wake up input 3		CN102.5														False		False				LS		Non				False						WK3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
MLT_WF		1		5																																				Wake up input 4		CN104.5														False		False				LS		Non				False						WK4(ADCAN0)		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		6																																				Wake up input 5		CN104.6														False		False				LS		Non				False						WK5(ADCAN1)		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		7																																				Logical Input 0		CN103.2														False		False				LS		Non				False						INL0		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		8																																				Logical Input 1		CN103.3														False		False				LS		Non				False						INL1		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		9																																				Logical Input 2		CN103.4														False		False				LS		Non				False						INL2		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		10																																				Logical Input 3		CN103.6														False		False				LS		Non				False						INL3		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		11																																				Logical Input 4		CN103.7														False		False				LS		Non				False						INL4		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		12																																				Logical input 5		CN103.8														False		False				LS		Non				False						INL5		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		13																																				Logical input 6		CN103.9														False		False				LS		Non				False						INL6		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		14																																				Logical input 7		CN103.11														False		False				LS		Non				False						INL7		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		15																																				Logical input 8		CN103.12														False		False				LS		Non				False						INL8		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		16																																				Logical input 9		CN103.13														False		False				LS		Non				False						INL9		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		17																																				Logical input 10		CN103.14														False		False				LS		Non				False						INL10		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		18																																				Logical input 11		CN103.15														False		False				LS		Non				False						INL11		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		19																																				Logical input 12		CN105.9														False		False				LS		Non				False						INL12		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		20																																				Logical input 13		CN105.10														False		False				LS		Non				False						INL13		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		21																																				Logical input 14		CN105.11														False		False				LS		Non				False						INL14		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		22																																				Logical input 15		CN105.12														False		False				LS		Non				False						INL15		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		23																																				Logical input 16		CN105.13														False		False				LS		Non				False						INL16		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		24																																				Logical input 17		CN105.14														False		False				LS		Non				False						INL17		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		25																																				Logical input 18		CN105.15														False		False				LS		Non				False						INL18		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		26																																				Logical input 19		CN105.23														False		False				LS		Non				False						INL19		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		27																																				Logical input 20		CN105.24														False		False				LS		Non				False						INL20		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		28																																				Logical input 21		CN105.25														False		False				LS		Non				False						INL21		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		29																																				Logical input 22		CN105.26														False		False				LS		Non				False						INL22		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		30																																				Logical input 23		CN105.27														False		False				LS		Non				False						INL23		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		31																																				Logical input 24		CN105.28														False		False				LS		Non				False						INL24		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		32																																				Logical input 25		CN106.7														False		False				LS		Non				False						INL25		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		33																																				Logical input 26		CN106.8														False		False				LS		Non				False						INL26		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		34																																				Logical input 27		CN106.9														False		False				LS		Non				False						INL27		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		35																																				Logical input 28		CN106.10														False		False				LS		Non				False						INL28		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		36																																				Logical input 29		CN106.11														False		False				LS		Non				False						INL29		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		37																																				Logical input 30		CN106.12														False		False				LS		Non				False						INL30		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		38																																				Logical input 31		CN106.13														False		False				LS		Non				False						INL31		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		39																																				Logical input 32		CN106.14														False		False				LS		Non				False						INL32		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		40																																				Logical input 33		CN106.15														False		False				LS		Non				False						INL33		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		41																																				Logical input 34		CN106.16														False		False				LS		Non				False						INL34		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		42																																				Logical input 35		CN106.17														False		False				LS		Non				False						INL35		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		43																																				Logical input 36		CN106.18														False		False				LS		Non				False						INL36		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		44																																				Logical input 37		CN106.19														False		False				LS		Non				False						INL37		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		45																																				Logical input 38		CN106.20														False		False				LS		Non				False						INL38		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		46																																				Logical input 39		CN106.21														False		False				LS		Non				False						INL39		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		47																																				Logical input 40		CN106.1														False		False				LS		Non				False						INL40		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		48																																				Logical input 41		CN106.2														False		False				LS		Non				False						INL41		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		49																																				Logical input 42		CN106.3														False		False				LS		Non				False						INL42		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		50																																				Logical input 43		CN106.4														False		False				LS		Non				False						INL43		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		51																																				Logical input 44		CN106.5														False		False				LS		Non				False						INL44		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		52																																				Logical input 45		CN106.6														False		False				LS		Non				False						INL45		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		53																																				Analog input 0		CN104.16														False		False				LS		Non				False						INA0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
MLT_WF		1		54																																				Analog input 1		CN105.17														False		False				LS		Non				False						INA1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
MLT_WF		1		55																																				Analog input 2		CN105.18														False		False				LS		Non				False						INA2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
MLT_WF		1		57																																				Analog input 4		CN106.23														False		False				LS		Non				False						INA4		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
MLT_WF		1		58																																				Analog input 5		CN106.24														False		False				LS		Non				False						INA5		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		2						False		False		
MLT_WF		1		59																																				Frequency input 0		CN104.15														False		False				LS		Non				False						FREQ0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq		100						False		False		
MLT_WF		1		60																																				Frequency input 1		CN104.14														False		False				LS		Non				False						FREQ1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Frq		100						False		False		
MLT_WF		1		61																																				Output 0		CN104.13								True		True				False		False				HS		Non				False						OUT0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		62																																				Output 1		CN104.12								True		True				False		False				HS		Non				False						OUT1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		63																																				Output 2		CN105.1														False		False				HS		Non				False						OUT2		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		64																																				Output 3		CN105.2														False		False				HS		Non				False						OUT3		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		65																																				Output 4		CN105.3														False		False				HS		Non				False						OUT4		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		66																																				Output 5		CN105.4														False		False				HS		Non				False						OUT5		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		67																																				Output 6		CN105.5														False		False				HS		Non				False						OUT6		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		68																																				Output 7		CN105.6														False		False				HS		Non				False						OUT7		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		69																																				Output 8		CN105.7														False		False				HS		Non				False						OUT8		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		70																																				Output 9		CN105.8														False		False				HS		Non				False						OUT9		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		71																																				Output 10		CN106.25														False		False				HS		Non				False						OUT10		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		72																																				Output 11		CN106.26														False		False				HS		Non				False						OUT11		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		73																																				Output 12		CN106.27														False		False				HS		Non				False						OUT12		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		74																																				Output 13		CN106.28														False		False				HS		Non				False						OUT13		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		75																																				Output 14		CN106.29														False		False				HS		Non				False						OUT14		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		76																																				Output 15		CN106.30														False		False				HS		Non				False						OUT15		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		77																																				Output 16		CN106.31														False		False				HS		Non				False						OUT16		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		78																																				Output 17		CN106.32														False		False				HS		Non				False						OUT17		Vbat		True																		Non		Oui						True																		False												100		200		1						S				Log		150						False		False		
MLT_WF		1		79																																				Red		nc														False		False				LS		Non				False						LED1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		80																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		81																																				Green		nc														False		False				LS		Non				False						LED3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		82																																				Green		nc														False		False				LS		Non				False						LED4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		83																																				Green		nc														False		False				LS		Non				False						LED5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		84																																				Blue		nc														False		False				LS		Non				False						LED6		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		85																																				Red		nc														False		False				LS		Non				False						LED7		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		86																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED8		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		87																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED9		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		88																																				Red		nc														False		False				LS		Non				False						LED10		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		89																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED11		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		90																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED12		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		91																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED13		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		92																																				Grren		nc														False		False				LS		Non				False						LED14		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		93																																				Red		nc														False		False				LS		Non				False						LED15		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		94																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED16		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		95																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED17		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		96																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED18		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		97																																				Yellow		nc														False		False				LS		Non				False						LED19		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						S				Log								False		False		
MLT_WF		1		98																																				2nd display line 1		nc														False		False				LS		Non				False						LINE1		Vams		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		99																																				2nd display line 2		nc														False		False				LS		Non				False						LINE2		Vams		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Dwr								False		False		
MLT_WF		1		100																																				Gauge 1		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE01		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		101																																				Gauge 2		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE02		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		102																																				Gauge 3		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE03		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		103																																				Gauge 4		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE04		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		104																																				Gauge 5		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE05		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		105																																				Gauge 6		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGE06		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		106																																				Gauges backlight		nc														False		False				LS		Non				False						GAUGEBKLIGHT		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
MLT_WF		1		107																																				Keyboard 1		nc														False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		108																																				Keyboard 2		nc														False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		109																																				Keyboard 3		nc														False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		110																																				Keyboard 4		nc														False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		111																																				Keyboard 5		nc														False		False				LS		Non				False						KEY5		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		112																																				Keyboard 6		nc														False		False				LS		Non				False						KEY6		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
MLT_WF		1		113																																				Buzzer		nc														False		False				LS		Non				False						BUZZER		N/A		False																		Non		Oui						True																		False																1						S				Ana								False		False		
PODIUM		1		1																										1K2 to 12V										Wake Up Input 0										False						False		False				LS		Non				False						WK0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		2																										1K2 to 12V										Wake Up Input 1										False						False		False				LS		Non				False						WK1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
PODIUM		1		3																										1K2 to 12V										Wake Up Input 2										False						False		False				LS		Non				False						WK2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
PODIUM		1		4																										1K2 to 12V										Wake Up Input 3										False						False		False				LS		Non				False						WK3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
PODIUM		1		5																										1K2 to 12V										Wake Up Input 4										False						False		False				LS		Non				False						WK4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
PODIUM		1		6																										1K2 to 12V										Wake Up Input 5										False						False		False				LS		Non				False						WK5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		True		
PODIUM		1		30																										1K2 to 12V										Logical input 0										False						False		False				LS		Non				False						INL0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		31																										1K2 to 12V										Logical input 1										False						False		False				LS		Non				False						INL1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		32																										1K2 to 12V										Logical input 2										False						False		False				LS		Non				False						INL2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		33																										1K2 to 12V										Logical input 3										False						False		False				LS		Non				False						INL3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		34																										1K2 to 12V										Logical input 4										False						False		False				LS		Non				False						INL4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		35																										1K2 to 12V										Logical input 5										False						False		False				LS		Non				False						INL5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		36																										1K2 to 12V										Logical input 6										False						False		False				LS		Non				False						INL6		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		37																										1K2 to 12V										Logical input 7										False						False		False				LS		Non				False						INL7		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		38																										1K2 to 12V										Logical input 8										False						False		False				LS		Non				False						INL8		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		39																										1K2 to 12V										Logical input 9										False						False		False				LS		Non				False						INL9		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		40																										1K2 to 12V										Logical input 10										False						False		False				LS		Non				False						INL10		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		41																										1K2 to 12V										Logical input 11										False						False		False				LS		Non				False						INL11		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		42																										1K2 to 12V										Logical input 12										False						False		False				LS		Non				False						INL12		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		43																										1K2 to 12V										Logical input 13										False						False		False				LS		Non				False						INL13		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		44																										1K2 to 12V										Logical input 14										False						False		False				LS		Non				False						INL14		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		45																										1K2 to 12V										Logical input 15										False						False		False				LS		Non				False						INL15		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		46																										1K2 to 12V										Logical input 16										False						False		False				LS		Non				False						INL16		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		47																										1K2 to 12V										Logical input 17										False						False		False				LS		Non				False						INL17		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		48																										1K2 to 12V										Logical input 18										False						False		False				LS		Non				False						INL18		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		49																										1K2 to 12V										Logical input 19										False						False		False				LS		Non				False						INL19		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		50																										1K2 to 12V										Logical input 20										False						False		False				LS		Non				False						INL20		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		51																										1K2 to 12V										Logical input 21										False						False		False				LS		Non				False						INL21		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		52																										1K2 to 12V										Logical input 22										False						False		False				LS		Non				False						INL22		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		53																										1K2 to 12V										Logical input 23										False						False		False				LS		Non				False						INL23		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		54																										1K2 to 12V										Logical input 24										False						False		False				LS		Non				False						INL24		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		55																										1K2 to 12V										Logical input 25										False						False		False				LS		Non				False						INL25		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		56																										1K2 to 12V										Logical input 26										False						False		False				LS		Non				False						INL26		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		57																										1K2 to 12V										Logical input 27										False						False		False				LS		Non				False						INL27		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		58																										1K2 to 12V										Logical input 28										False						False		False				LS		Non				False						INL28		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		59																										1K2 to 12V										Logical input 29										False						False		False				LS		Non				False						INL29		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		60																										1K2 to 12V										Logical input 30										False						False		False				LS		Non				False						INL30		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		61																										1K2 to 12V										Logical input 31										False						False		False				LS		Non				False						INL31		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		62																										1K2 to 12V										Logical input 32										False						False		False				LS		Non				False						INL32		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		63																										1K2 to 12V										Logical input 33										False						False		False				LS		Non				False						INL33		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		64																										1K2 to 12V										Logical input 34										False						False		False				LS		Non				False						INL34		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		65																										1K2 to 12V										Logical input 35										False						False		False				LS		Non				False						INL35		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		66																										1K2 to 12V										Logical input 36										False						False		False				LS		Non				False						INL36		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		67																										1K2 to 12V										Logical input 37										False						False		False				LS		Non				False						INL37		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		68																										1K2 to 12V										Logical input 38										False						False		False				LS		Non				False						INL38		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		69																										1K2 to 12V										Logical input 39										False						False		False				LS		Non				False						INL39		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		70																										1K2 to 12V										Logical input 40										False						False		False				LS		Non				False						INL40		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		71																										1K2 to 12V										Logical input 41										False						False		False				LS		Non				False						INL41		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		72																										1K2 to 12V										Logical input 42										False						False		False				LS		Non				False						INL42		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		73																										1K2 to 12V										Logical input 43										False						False		False				LS		Non				False						INL43		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		74																										1K2 to 12V										Logical input 44										False						False		False				LS		Non				False						INL44		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		75																										1K2 to 12V										Logical input 45										False						False		False				LS		Non				False						INL45		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		1		80														False												2K2 to 5V										Analog input 0										False						False		False				LS		Non				False						INA0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		81														False												2K2 to 5V										Analog input 1										False						False		False				LS		Non				False						INA1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		82														False												2K2 to 5V										Analog input 2										False						False		False				LS		Non				False						INA2		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		83														False												2K2 to 5V										Analog input 3										False						False		False				LS		Non				False						INA3		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		84														False												2K2 to 5V										Analog input 4										False						False		False				LS		Non				False						INA4		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		85														False												2K2 to 5V										Analog input 5										False						False		False				LS		Non				False						INA5		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		86														False												2K2 to 5V										Analog input 6										False						False		False				LS		Non				False						INA6		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		87														False												2K2 to 5V										Analog input 7										False						False		False				LS		Non				False						INA7		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1						E				Ana		1						False		False		
PODIUM		1		90														False												5V										Frequency input 0 (VL Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ0		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1				100		E				Frq		100						False		False		
PODIUM		1		91														False												5V										Frequency input 1 (Engine Speed)										False						False		False				LS		Non				False						FREQ1		Gnd		False																		Non		Oui						True																		False																1				100		E				Frq		100						False		False		
PODIUM		1		100																										VBat										Stop Led										False						False		False				HS		Non				False						LED 1		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												0		100		1						S				Log												
PODIUM		1		101																										VBat										Output 1										False						False		False				HS		Non				False						OUT1		Vbat		False																		Non		Oui						True								100						0,04				False												40		500		1						S				Log		0										
PODIUM		1		130																																				Back light		nc								False						False		False				LS		Non				False						BACKLIGHT		Gnd																				Non		Oui						True																		False												0		100		1						S				Log												
PODIUM		1		131																																				Buzzer		nc														False		False				LS		Non				False						BUZZER		Gnd																				Non		Oui						True																		False												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		166																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 0										False						False		False				LS		Non				False						KEY0		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		167																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 1										False						False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		168																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 2										False						False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		169																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 3										False						False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		170																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 4										False						False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		171																										10K to 5V										Logical Keyboard Input 5										False						False		False				LS		Non				False						KEY5		Gnd		True																		Non		Oui						True																		False																1						E				Log								False		False		
PODIUM		2		172																																				Voyant 1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT0		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		173																																				Voyant 2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT1		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		174																																				Voyant 3		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT2		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		175																																				Voyant 4		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT3		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		176																																				Voyant 5		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT4		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		177																																				Voyant 6		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT5		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		178																																				Voyant 7		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT6		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		179																																				Voyant 8		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT7		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		180																																				Voyant 9		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT8		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		181																																				Voyant 10		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT9		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		182																																				Voyant 11		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT10		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		183																																				Voyant 12		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT11		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		184																																				Voyant 13		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT12		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		187																																				Gauge n°1		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE01		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		188																																				Voyant Gauge n°1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT13		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		189																																				Gauge n°2		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE02		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		190																																				Voyant Gauge n°2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT14		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		191																																				Gauge n°3		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE03		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		192																																				Voyant Gauge n°3		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT15		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		193																																				Gauge n°4		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE04		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		194																																				Voyant Gauge n°4		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT16		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		195																																				Gauge n°5		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE05		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		196																																				Voyant Gauge n°5		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT17		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		197																																				Gauge n°6		nc								False						False		False				LS		Non				False						GAGE06		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		198																																				Voyant Gauge n°6		nc								False						False		False				LS		Non				False						LIGHT18		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Log												
PODIUM		2		199																																				Trip		nc								False						False		False				LS		Non				False						TRIP		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		2		200																																				DayTrip		nc								False						False		False				LS		Non				False						DAYTRIP		Gnd																				Non		Oui						True																		True												0		100		1						S				Ana												
PODIUM		3		1																																				Switch L1.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL1_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		2																																				Switch L1.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL1_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		3																																				Switch L2.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL2_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		4																																				Switch L2.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL2_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		5																																				Switch L3.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL3_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		6																																				Switch L3.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL3_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		7																																				Switch L4.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL4_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		8																																				Switch L4.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL4_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		9																																				Switch L5.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL5_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		10																																				Switch L5.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL5_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		11																																				Switch L6.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL6_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		12																																				Switch L6.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL6_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		13																																				Switch L7.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL7_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		14																																				Switch L7.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL7_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		15																																				Switch L8.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL8_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		16																																				Switch L8.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL8_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		17																																				Switch L9.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL9_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		18																																				Switch L9.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL9_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		21																																				Switch L10.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL10_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		22																																				Switch L10.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL10_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		23																																				Switch L11.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL11_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		24																																				Switch L11.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL11_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		25																																				Switch L12.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL12_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		26																																				Switch L12.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL12_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		27																																				Switch Left Rotary 1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL13_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		28																																				Switch Left Rotary 2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL13_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		29																																				Switch Left Rotary 3		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL13_3		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		30																																				Switch Left Rotary 4		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL13_4		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		31																																				Switch LHi1.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL14_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		32																																				Switch LHi1.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL14_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		33																																				Switch LHi2.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL15_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		34																																				Switch LHi2.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL15_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		35																																				Switch LHi3.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL16_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		36																																				Switch LHi3.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHL16_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		50																																				Switch R1.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR1_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		51																																				Switch R1.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR1_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		52																																				Switch R2.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR2_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		53																																				Switch R2.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR2_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		54																																				Switch R3.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR3_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		55																																				Switch R3.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR3_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		56																																				Switch R4.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR4_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		57																																				Switch R4.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR4_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		58																																				Switch R5.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR5_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		59																																				Switch R5.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR5_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		60																																				Switch R6.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR6_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		61																																				Switch R6.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR6_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		62																																				Switch R7.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR7_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		63																																				Switch R7.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR7_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		64																																				Switch R8.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR8_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		65																																				Switch R8.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR8_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		66																																				Switch R9.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR9_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		67																																				Switch R9.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR9_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		68																																				Switch R10.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR10_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		69																																				Switch R10.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR10_2		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		70																																				Switch FAE		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR11_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		71																																				Bt Porte 1		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR12_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		72																																				Bt Porte 2		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR13_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		73																																				Bt Porte 3		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR14_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		74																																				Bt Porte 4		nc								False						False		False				LS		Non				False						SWITCHR15_1		Gnd		True																		Non		Oui						True																		True																1						E				Log								False		False		
PODIUM		3		80																																				Voyant switch L1.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L1_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		81																																				Voyant switch L1.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L1_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		88																																				Voyant switch L2.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L2_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		89																																				Voyant switch L2.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L2_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		90																																				Voyant switch L3.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L3_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		91																																				Voyant switch L3.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L3_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		92																																				Voyant switch L4.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L4_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		93																																				Voyant switch L4.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L4_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		94																																				Voyant switch L5.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L5_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		95																																				Voyant switch L5.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L5_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		96																																				Voyant switch L6.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L6_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		97																																				Voyant switch L6.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L6_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		98																																				Voyant switch L7.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L7_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		99																																				Voyant switch L7.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L7_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		100																																				Voyant switch L8.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L8_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		101																																				Voyant switch L8.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L8_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		102																																				Voyant switch L9.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L9_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		103																																				Voyant switch L9.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L9_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		104																																				Voyant switch L10.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L10_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		105																																				Voyant switch L10.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L10_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		106																																				Voyant switch L11.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L11_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		107																																				Voyant switch L11.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L11_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		108																																				Voyant switch L12.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L12_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		109																																				Voyant switch L12.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_L12_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		110																																				Voyant Rotary		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Rotary		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		111																																				Voyant switch Hi1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Hi1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		112																																				Voyant switch Hi2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Hi2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		113																																				Voyant switch Hi3		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Hi3		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		117																																				Voyant switch R1.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R1_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		118																																				Voyant switch R1.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R1_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		119																																				Voyant switch R2.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R2_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		120																																				Voyant switch R2.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R2_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		121																																				Voyant switch R3.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R3_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		122																																				Voyant switch R3.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R3_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		123																																				Voyant switch R4.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R4_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		124																																				Voyant switch R4.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R4_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		125																																				Voyant switch R5.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R5_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		126																																				Voyant switch R5.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R5_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		127																																				Voyant switch R6.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R6_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		128																																				Voyant switch R6.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R6_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		129																																				Voyant switch R7.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R7_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		130																																				Voyant switch R7.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R7_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		131																																				Voyant switch R8.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R8_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		132																																				Voyant switch R8.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R8_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		133																																				Voyant switch R9.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R9_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		134																																				Voyant switch R9.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R9_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		135																																				Voyant switch R10.1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R10_1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		136																																				Voyant switch R10.2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_R10_2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		137																																				Voyant switch porte 1		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Porte1		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		138																																				Voyant switch porte 2		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Porte2		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		139																																				Voyant switch porte 3		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Porte3		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
PODIUM		3		140																																				Voyant switch porte 4		nc								False						False		False				LS		Non				False						LED_Porte4		Gnd																				Non		Oui						True																		True																1						S				Log												
SCU		1		1														False																						Entrée de réveil		CN3.9								False						False		False				LS		Non				False						EREV0		Gnd																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		True		
SCU		1		2														False																						Entrée de réveil		CN3.11								False						False		False				LS		Non				False						EREV1		Gnd																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		True		
SCU		1		2,5														False																						Diag K Line		CN4.1								False						False						LS		Non				False						ELOG2				True																		Non		Oui						False		False																																2						E				Log		0						False		False		
SCU		1		2,6														False																						Diag L Line		CN4.14								False						False						LS		Non				False						ELOG3				True																		Non		Oui						False		False																																2						E				Log		0						False		False		
SCU		1		3														False												1K to Ground										Entrée logique n°3		CN3.14								False						False		False				HS		Non				False						ELOG3		Vbat																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		4														False												1K to 11V										Entrée logique n°4		CN3.12								False						False		False				LS		Non				False						ELOG4		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		5														False												1K to 11V										Entrée logique n°5		CN3.10								False						False		False				LS		Non				False						ELOG5		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		6														False												1K to 11V										Entrée logique n°6		CN3.8								False						False		False				LS		Non				False						ELOG6		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		7														False												1K to 11V										Entrée logique n°7		CN3.6								False						False		False				LS		Non				False						ELOG7		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		8														False												2,2K to VAMS										Entrée fréquence n°0		CN3.13								False						False		False				LS		Non				False						EFREQ0		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Frq								False		False		
SCU		1		9														False												2,2K to VAMS										Entrée fréquence n°1		CN3.15								False						False		False				LS		Non				False						EFREQ1		Gnd (*5)																				Non		Oui						True																																		2						E				Frq								False		False		
SCU		1		10														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°0		CN3.20								False						False		False				LS		Non				False						EANA0		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Ana								False		False		
SCU		1		11														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°1		CN3.18								False						False		False				LS		Non				False						EANA1		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Ana								False		False		
SCU		1		12														False												2,2K to 5V										Entrée analogique n°2		CN3.16								False						False		False				LS		Non				False						EANA2		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Ana								False		False		
SCU		1		13														False												2,2K to 5V										Entrée clavier n°0										False						False		False				LS		Non				False						KEY0		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		14														False												2,2K to 5V										Entrée clavier n°1										False						False		False				LS		Non				False						KEY1		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		15														False												2,2K to 5V										Entrée clavier n°2										False						False		False				LS		Non				False						KEY2		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		16														False												2,2K to 5V										Entrée clavier n°3										False						False		False				LS		Non				False						KEY3		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		17														False												2,2K to 5V										Entrée clavier n°4										False						False		False				LS		Non				False						KEY4		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		18														False												2,2K to 5V										Entrée Tachymètre Coeff K										False						False		False				LS		Non				False						TACHY_K																						Non		Oui						True																																		2						E				Ana								False		False		
SCU		1		19														False												2,2K to 5V										Entrée Tachymètre fréquence										False						False		False				LS		Non				False						TACHY_FREQ		Gnd (*4)																				Non		Oui						True																																		2						E				Frq								False		False		
SCU		1		20														False																						Défaut E2PROM										False						False		False				LS		Non				False						EEP_Def																						Non		Oui						True																																		2						E				Log								False		False		
SCU		1		21														False																		1		1		Mesure de température interne		----		False				0		False						False								Non				False						ITemp		----		False																		Non		Oui						False		False																												80		996		2				100		E				Ana		40						False		False		
SCU		1		22														False																		5		96		Mesure de tension après coupe batterie		----		False				0		False						False								Non				False						VAMS		----		False																		Non		Oui						False		False																												0		1020		2				100		E				Ana		80		1				False		False		
SCU		1		30																																				Sortie logique n°0		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S1		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		31																																				Sortie logique n°1		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S2		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		32																																				Sortie logique n°2		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S3		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		33																																				Sortie logique n°3		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S4		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		34																																				Sortie logique n°4		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S5		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		35																																				Sortie logique n°5		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S6		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		36																																				Sortie logique n°6		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S7		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		37																																				Sortie logique n°7		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S8		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		38																																				Sortie logique n°8		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S9		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		39																																				Sortie logique n°9		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S10		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		40																																				Sortie logique n°10		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S11		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		41																																				Sortie logique n°11		nc								False						False		False				HS		Non				False						LIGHT S12		HS 1.5A																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
SCU		1		42																																				Sortie contraste		nc								False						False		False				HS		Non				False						CONTRAST		na																				Non		Oui						True																																		2						S												False				
