Label		ParamName		ParamType		InitialValue		MinValue		MaxValue		Increment		UnitLabel		MMI_Group		MMI_Control		MMI_Order		Conversion		Options		Values		SharedAddress		Address		Bit		Description		Comment		Visible		Editable		
		IOUNumber		4BIT		1																						False		00		0				//ECU adress		False		False		
		IOUType		2BIT		0																						False		00		4				//ECU Type		False		False		
INA1,INA2		RecPeriod_ANA_F1		BYTE		0		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		5		/10						False		A8		0		Power_RecP_ANA_F1_Param				False		False		
UIN1,UIN2,UIN3,UIN4,UIN5,UIN6,UIN7,SENS_SUP1		RecPeriod_ANA_F2		BYTE		200		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		5		/10						False		A9		0		Power_RecP_ANA_F2_Param				False		False		
IN_OUT09,IN_OUT10,IN_OUT11,IN_OUT12,IN_OUT13,IN_OUT14,IN_OUT15,IN_OUT16,IN_OUT17,IN_OUT18		RecPeriode_LED		BYTE		0		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		6		/10						False		AA		0		Power_RecP_LED_F_Param				False		False		
OUT01,OUT02,OUT03,OUT04,OUT05,OUT06,OUT07,OUT08,OUT19,OUT20		RecPeriode_I_F		BYTE		200		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		8		/10						False		AB		0		Power_RecP_I_F_Param				False		False		
OUT01,OUT02,OUT03,OUT04,OUT05,OUT06,OUT07,OUT08,OUT19,OUT20,IN_OUT09,IN_OUT10,IN_OUT11,IN_OUT12,IN_OUT13,IN_OUT14,IN_OUT15,IN_OUT16,IN_OUT17,IN_OUT18		RecPeriode_CMD_N		BYTE		50		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		8		/10						False		AC		0		Power_RecP_CMD_N_Param				False		False		
OUT05,OUT06,OUT07,OUT08,OUT19,OUT20,IN_OUT09,IN_OUT10,IN_OUT11,IN_OUT12,IN_OUT13,IN_OUT14,IN_OUT15,IN_OUT16,IN_OUT17,IN_OUT18		RecPeriode_CMD_F		BYTE		0		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		8		/10						False		AD		0		Power_RecP_CMD_F_Param				False		False		
SENS_SUP1,SENS_SUP2		RecPeriode_V_F		BYTE		0		10		2550		10		ms		General		SpinEdit		5		/10						False		AE		0		Power_RecP_V_F_Param				False		False		
