Standard		NoParam		Table		Ligne1		Ligne2		Colone		Default		Comment		
1		1		IOUDetail.db		1				NoECU				// 0x100 ECU functional Address		
1		2		IOUDetail.db		16				InputFreqRange				// 0x101 Frequency input 0 conversion		
1		3		IOUDetail.db		17				InputFreqRange				// 0x102 Frequency input 1 conversion		
1		4		IOUDetail.db		18				InputFreqRange				// 0x103 Frequency input 2 conversion		
1		5,1		IOUDetail.db		10				Amplified						
1		5,2		IOUDetail.db		11				Amplified						
1		5,3		IOUDetail.db		12				Amplified						
1		5,4		IOUDetail.db		13				Amplified						
1		5,5		IOUDetail.db		14				Amplified						
1		5,6		IOUDetail.db		15				Amplified				// 0x104 Amplified analog inputs		
1		6,1		IOUDetail.db		10				LogicalInput						
1		6,2		IOUDetail.db		11				LogicalInput						
1		6,3		IOUDetail.db		12				LogicalInput						
1		6,4		IOUDetail.db		13				LogicalInput						
1		6,5		IOUDetail.db		14				LogicalInput						
1		6,6		IOUDetail.db		15				LogicalInput				// 0x105 Analog inputs configured as logical inputs		
1		7		IOUDetail.db		10				C1				// 0x106 Analog input 0                : conversion factors C1,C2,D		
1		8		IOUDetail.db		10				C2						
1		9		IOUDetail.db		10				D						
1		10		IOUDetail.db		11				C1				// 0x109 Analog input 1                : conversion factors C1,C2,D		
1		11		IOUDetail.db		11				C2						
1		12		IOUDetail.db		11				D						
1		13		IOUDetail.db		12				C1				// 0x10C Analog input 2                : conversion factors C1,C2,D		
1		14		IOUDetail.db		12				C2						
1		15		IOUDetail.db		12				D						
1		16		IOUDetail.db		13				C1				// 0x10F Analog input 3                : conversion factors C1,C2,D		
1		17		IOUDetail.db		13				C2						
1		18		IOUDetail.db		13				D						
1		19		IOUDetail.db		14				C1				// 0x112 Analog input 4                : conversion factors C1,C2,D		
1		20		IOUDetail.db		14				C2						
1		21		IOUDetail.db		14				D						
1		22		IOUDetail.db		15				C1				// 0x115 Analog input 5                : conversion factors C1,C2,D		
1		23		IOUDetail.db		15				C2						
1		24		IOUDetail.db		15				D						
1		25		IOUDetail.db		19				C1				// 0x118 Internal tempature           : conversion factors C1,C2,D		
1		26		IOUDetail.db		19				C2						
1		27		IOUDetail.db		19				D						
1		28		IOUDetail.db		20				C1				// 0x11B VAMS                           : conversion factors C1,C2,D		
1		29		IOUDetail.db		20				C2						
1		30		IOUDetail.db		20				D						
1		31										20		// 0x11E Sensor supply voltage     : conversion factors C1,C2,D		
1		32										68				
1		33										0				
1		34		IOUDetail.db		34				C1				// 0x121 Bridge Current 1              : conversion factors C1,C2,D		
1		35		IOUDetail.db		34				C2						
1		36		IOUDetail.db		34				D						
1		37		IOUDetail.db		36				C1				// 0x124 Bridge Current 2              : conversion factors C1,C2,D		
1		38		IOUDetail.db		36				C2						
1		39		IOUDetail.db		36				D						
1		40		IOUDetail.db		38				C1				// 0x127 Bridge Current 3              : conversion factors C1,C2,D		
1		41		IOUDetail.db		38				C2						
1		42		IOUDetail.db		38				D						
1		43,1		IOUDetail.db		16				LogicalInput						
1		43,2		IOUDetail.db		17				LogicalInput						
1		43,3		IOUDetail.db		18				LogicalInput						
1		43,5		IOUDetail.db		16				TypeDynamic		F		// EFREQ0 dynamic type		
1		43,6		IOUDetail.db		17				TypeDynamic		F		// EFREQ1 dynamic type		
1		43,7		IOUDetail.db		18				TypeDynamic		F		// 0x12A Frequency inputs configured as logical inputs and type of measure		
1		44,1		IOUDetail.db		34				HS		BR				
1		44,3		IOUDetail.db		36				HS		BR				
1		44,5		IOUDetail.db		38				HS		BR				
1		44,8		IOUDetail.db		36				HS		EV		// 0x12B Bridges : none, static, or dynamic, windscreen-wiper present		
1		45,1		IOUDetail.db		29				Dynamic						
1		45,2		IOUDetail.db		33				Dynamic						
1		45,3		IOUDetail.db		34				Dynamic						
1		45,4		IOUDetail.db		35				Dynamic						
1		45,5		IOUDetail.db		36				Dynamic						
1		45,6		IOUDetail.db		37				Dynamic						
1		45,7		IOUDetail.db		38				Dynamic				// 0x12C Dynamic outputs		
1		45,8		IOUDetail.db		29				TypeDynamic		1				
1		46,1		IOUDetail.db		34				TypeDynamic		F				
1		46,2		IOUDetail.db		36				TypeDynamic		F				
1		46,3		IOUDetail.db		38				TypeDynamic		F				
1		46,4		IOUDetail.db		35				HS		PP,PH				
1		46,5		IOUDetail.db		36				HS		PP,PH				
1		46,6		IOUDetail.db		37				HS		PP,PH				
1		46,7		IOUDetail.db		38				HS		PP,PH		// 0x12D Push/pull outputs, type of frequency groups		
1		47		IOUDetail.db		33		34		DynamicFixValue		Dyn		// 0x12E Fixed parameter for frequency group 1		
1		48		IOUDetail.db		35		36		DynamicFixValue		Dyn		// 0x12F Fixed parameter for frequency group 2		
1		49		IOUDetail.db		37		38		DynamicFixValue		Dyn		// 0x130 Fixed parameter for frequency group 3		
1		50		IOUDetail.db		34				BridgeBrakingTime		*100		// 0x131 Braking time for bridge 1 (x100ms)		
1		51		IOUDetail.db		36				BridgeBrakingTime		*100		// 0x132 Braking time for bridge 2 (x100ms)		
1		52		IOUDetail.db		38				BridgeBrakingTime		*100		// 0x133 Braking time for bridge 3 (x100ms)		
1		53,1		IOUDetail.db		1				WakeUp				// 0x134 Enable wake-up input 0		
1		54		IOUDetail.db		2				WakeUp				// 0x135 Enable wake-up input 1		
1		55		IOUDetail.db		24				MaxStartTime		*100		// 0x136 max time to quit the wiper park position (x100ms)		
1		56		IOUDetail.db		24				RelaunchingTime		*100		// 0x137 restarting time delay after failure (x100ms)		
1		57		IOUDetail.db		24				FcemTempo				// 0x138 time for fcem measurement (x100ms)		
1		58		IOUDetail.db		24				MaxCycleTime		*100		// 0x139 max cycle time (x100ms)		
1		59		IOUDetail.db		10				SeuilCC		/4		// 0x13A Analog input 0		
1		60		IOUDetail.db		10				SeuilCO		/4				
1		61		IOUDetail.db		11				SeuilCC		/4		// 0x13C Analog input 1		
1		62		IOUDetail.db		11				SeuilCO		/4				
1		63		IOUDetail.db		12				SeuilCC		/4		// 0x13E Analog input 2		
1		64		IOUDetail.db		12				SeuilCO		/4				
1		65		IOUDetail.db		13				SeuilCC		/4		// 0x140 Analog input 3		
1		66		IOUDetail.db		13				SeuilCO		/4				
1		67		IOUDetail.db		14				SeuilCC		/4		// 0x142 Analog input 4		
1		68		IOUDetail.db		14				SeuilCO		/4				
1		69		IOUDetail.db		15				SeuilCC		/4		// 0x144 Analog input 5		
1		70		IOUDetail.db		15				SeuilCO		/4				
1		71		IOUDetail.db		19				SeuilCC		/4		// 0x146 internal temperature		
1		72		IOUDetail.db		19				SeuilCO		/4				
1		73		IOUDetail.db		20				SeuilCC		/4		// 0x148 VAMS		
1		74		IOUDetail.db		20				SeuilCO		/4				
1		75										0		// 0x14A Sensor supply voltage (SC=1V)		
1		76										255				
1		77		IOUDetail.db		33				SeuilCC		/4		// 0x14C Current bridge 1		
1		78		IOUDetail.db		33				SeuilCO		/4				
1		79		IOUDetail.db		35				SeuilCC		/4		// 0x14E Current bridge 2		
1		80		IOUDetail.db		35				SeuilCO		/4				
1		81		IOUDetail.db		37				SeuilCC		/4		// 0x150 Current bridge 3		
1		82		IOUDetail.db		37				SeuilCO		/4				
1		83,1		IOUDetail.db		33				HS		HS,PH				
1		83,2		IOUDetail.db		34				HS		HS,PH				
1		83,3		IOUDetail.db		35				HS		HS,PH				
1		83,4		IOUDetail.db		36				HS		HS,PH				
1		83,5		IOUDetail.db		37				HS		HS,PH				
1		83,6		IOUDetail.db		38				HS		HS,EV,PH		// 0x152 HS/LS type for OUT9, 10, 11, 12, 13, 14		
1		84		IOUDetail.db		33				TimeOutDefaut		/25		// 0x153 Bridge 1 : Filtering threshold for current  failure		
1		85		IOUDetail.db		35				TimeOutDefaut		/25		// 0x154 Bridge 2 : Filtering threshold for current  failure		
1		86		IOUDetail.db		37				TimeOutDefaut		/25		// 0x155 Bridge 3 : Filtering threshold for current  failure		
1		87,1										1				
1		87,2										1				
1		87,3										1				
1		87,4										1				
1		87,5										1				
1		87,6										1				
1		87,7										1				
1		87,8										1		// 0x156 Enable analog input correction		
1		88,1										1				
1		88,2										1				
1		88,3										1				
1		88,4										1				
1		89										0		// 0x158 Enable degraded mode		
1		90,1		IOUDetail.db		24				ModeDégradé		Oui				
1		90,2		IOUDetail.db		25				ModeDégradé		Oui				
1		90,3		IOUDetail.db		26				ModeDégradé		Oui				
1		90,4		IOUDetail.db		27				ModeDégradé		Oui				
1		90,5		IOUDetail.db		28				ModeDégradé		Oui				
1		90,6		IOUDetail.db		30				ModeDégradé		Oui				
1		90,7		IOUDetail.db		31				ModeDégradé		Oui				
1		90,8		IOUDetail.db		32				ModeDégradé		Oui		// Byte 1 enable degraded mode for OUT0,1,2,3,4,6,7,8		
1		91,1										0				
1		91,2		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		91,3		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		91,5		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui				
1		91,6		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui				
1		91,7		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui				
1		91,8		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui		// Byte 2 enable degraded mode for Bridge1,2 et EV		
1		92,1		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		92,2		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui		// Byte 3 enable degraded mode for Bridge3		
1		93,1		IOUDetail.db		29				ModeDégradé		Oui				
1		93,2		IOUDetail.db		29				ModeDégradé		Oui				
1		93,3		IOUDetail.db		29				ModeDégradé		Oui				
1		93,4		IOUDetail.db		29				ModeDégradé		Oui		// Byte 4 enable degraded mode for OUT5		
1		94,1		IOUDetail.db		33				ModeDégradé		Oui				
1		94,2		IOUDetail.db		33				ModeDégradé		Oui				
1		94,3		IOUDetail.db		33				ModeDégradé		Oui				
1		94,4		IOUDetail.db		33				ModeDégradé		Oui				
1		94,5		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui				
1		94,6		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui				
1		94,7		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui				
1		94,8		IOUDetail.db		34				ModeDégradé		Oui		// Byte 5 enable degraded mode for OUT9,10		
1		95,1		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui				
1		95,2		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui				
1		95,3		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui				
1		95,4		IOUDetail.db		35				ModeDégradé		Oui				
1		95,5		IOUDetail.db		36				ModeDégradé		Oui				
1		95,6		IOUDetail.db		36				ModeDégradé		Oui				
1		95,7		IOUDetail.db		36				ModeDégradé		Oui				
1		95,8		IOUDetail.db		36				ModeDégradé		Oui		// Byte 6 enable degraded mode for OUT11,12		
1		96,1		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		96,2		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		96,3		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		96,4		IOUDetail.db		37				ModeDégradé		Oui				
1		96,5		IOUDetail.db		38				ModeDégradé		Oui				
1		96,6		IOUDetail.db		38				ModeDégradé		Oui				
1		96,7		IOUDetail.db		38				ModeDégradé		Oui				
1		96,8		IOUDetail.db		38				ModeDégradé		Oui		// Byte 7 enable degraded mode for OUT13,14		
1		97										0		// 0x160 Description for part 1		
1		98,1		IOUDetail.db		24				Ordre1		1				
1		98,2		IOUDetail.db		25				Ordre1		1				
1		98,3		IOUDetail.db		26				Ordre1		1				
1		98,4		IOUDetail.db		27				Ordre1		1				
1		98,5		IOUDetail.db		28				Ordre1		1				
1		98,6		IOUDetail.db		30				Ordre1		1				
1		98,7		IOUDetail.db		31				Ordre1		1				
1		98,8		IOUDetail.db		32				Ordre1		1		// Byte 1 mode dégradé ordre 1		
1		99,1										0				
1		99,2		IOUDetail.db		24				HS		Deg20_1>0				
1		99,3		IOUDetail.db		24				HS		Deg20_1>1				
1		99,4										0				
1		99,5		IOUDetail.db		33				HS		Deg21_1>0				
1		99,6		IOUDetail.db		33				HS		Deg21_1>1				
1		99,7		IOUDetail.db		35				HS		Deg21_1>0				
1		99,8		IOUDetail.db		35				HS		Deg21_1>1		// Byte 2 mode dégradé ordre 1		
1		100,1		IOUDetail.db		37				HS		Deg21_1>0				
1		100,5		IOUDetail.db		37				HS		Deg21_1>1		// Byte 3 mode dégradé ordre 1		
1		101,1		IOUDetail.db		29				Dynamic		Deg40_1		// Byte 4 mode dégradé ordre 1		
1		102,1		IOUDetail.db		33				Dynamic		Deg40_1				
1		102,5		IOUDetail.db		34				Dynamic		Deg40_1		// Byte 5 mode dégradé ordre 1		
1		103,1		IOUDetail.db		35				Dynamic		Deg40_1				
1		103,5		IOUDetail.db		36				Dynamic		Deg40_1		// Byte 6 mode dégradé ordre 1		
1		104,1		IOUDetail.db		37				Dynamic		Deg40_1				
1		104,5		IOUDetail.db		38				Dynamic		Deg40_1		// Byte 7 mode dégradé ordre 1		
1		105										0		// 0x168 Description for part 2		
1		106,1		IOUDetail.db		24				Ordre2		1				
1		106,2		IOUDetail.db		25				Ordre2		1				
1		106,3		IOUDetail.db		26				Ordre2		1				
1		106,4		IOUDetail.db		27				Ordre2		1				
1		106,5		IOUDetail.db		28				Ordre2		1				
1		106,6		IOUDetail.db		30				Ordre2		1				
1		106,7		IOUDetail.db		31				Ordre2		1				
1		106,8		IOUDetail.db		32				Ordre2		1		// Byte 1 mode dégradé ordre 2		
1		107,1										0				
1		107,2		IOUDetail.db		24				HS		Deg20_2>0				
1		107,3		IOUDetail.db		24				HS		Deg20_2>1				
1		107,4										0				
1		107,5		IOUDetail.db		33				HS		Deg21_2>0				
1		107,6		IOUDetail.db		33				HS		Deg21_2>1				
1		107,7		IOUDetail.db		35				HS		Deg21_2>0				
1		107,8		IOUDetail.db		35				HS		Deg21_2>1		// Byte 2 mode dégradé ordre 2		
1		108,1		IOUDetail.db		37				HS		Deg21_2>0				
1		108,2		IOUDetail.db		37				HS		Deg21_2>1		// Byte 3 mode dégradé ordre 2		
1		109,1		IOUDetail.db		29				Dynamic		Deg40_2		// Byte 4 mode dégradé ordre 2		
1		110,1		IOUDetail.db		33				Dynamic		Deg40_2				
1		110,5		IOUDetail.db		34				Dynamic		Deg40_2		// Byte 5 mode dégradé ordre 2		
1		111,1		IOUDetail.db		35				Dynamic		Deg40_2				
1		111,5		IOUDetail.db		36				Dynamic		Deg40_2		// Byte 6 mode dégradé ordre 2		
1		112,1		IOUDetail.db		37				Dynamic		Deg40_2				
1		112,5		IOUDetail.db		38				Dynamic		Deg40_2		// Byte 7 mode dégradé ordre 2		
1		113		IOU.DB						PeriodeModeDegradé		/25		// 0x170 flashing period part1 <-> part2 (x25ms).		
1		114,1		IOUDetail.db		10				CurrentRejection						
1		114,2		IOUDetail.db		11				CurrentRejection						
1		114,3		IOUDetail.db		12				CurrentRejection						
1		114,4		IOUDetail.db		13				CurrentRejection						
1		114,5		IOUDetail.db		14				CurrentRejection						
1		114,6		IOUDetail.db		15				CurrentRejection						
1		114,7		IOUDetail.db		19				CurrentRejection						
1		114,8		IOUDetail.db		20				CurrentRejection				// 0x171 Enable rejection for values out of range		
1		115,2		IOUDetail.db		33				CurrentRejection						
1		115,3		IOUDetail.db		35				CurrentRejection						
1		115,4		IOUDetail.db		37				CurrentRejection				// 0x172 Enable rejection for values out of range		
1		116										0		// 0x173		
1		117												// 0x174		
1		118		IOUDetail.db		3				ValeurFiltre		50		// 0x175    : Ilog0 Filtering threshold		
1		119		IOUDetail.db		4				ValeurFiltre		50		// 0x176    : Ilog1 Filtering threshold		
1		120		IOUDetail.db		5				ValeurFiltre		50		// 0x177    : Ilog2 Filtering threshold		
1		121		IOUDetail.db		6				ValeurFiltre		50		// 0x178    : Ilog3 Filtering threshold		
1		122		IOUDetail.db		7				ValeurFiltre		50		// 0x179    : Ilog4 Filtering threshold		
1		123		IOUDetail.db		8				ValeurFiltre		50		// 0x17A    : Ilog5 Filtering threshold		
1		124		IOUDetail.db		9				ValeurFiltre		50		// 0x17B    : Ilog6 Filtering threshold		
1		125		IOUDetail.db		1				ValeurFiltre		480		// 0x17C    : WakeUp0 Filtering threshold		
1		126		IOUDetail.db		2				ValeurFiltre		50		// 0x17D    : EFreq0 Filtering threshold		
1		127		IOUDetail.db		16				ValeurFiltre		50		// 0x17E    : EFreq1 Filtering threshold		
1		128		IOUDetail.db		17				ValeurFiltre		50		// 0x17F    :		
1		129		IOUDetail.db		18				ValeurFiltre		50		// 0x180    :		
1		130										4		// 0x181    :		
1		131										4		// 0x182    :		
1		132										4				
1		133										4				
1		134										4				
1		135										4				
1		136										8				
1		137										8				
1		138										8				
1		139										4		// 0x18A		
1		140										4				
1		141										4				
1		142,1		IOUDetail.db		24				InhibDefaut		Oui		// OUT0 Failure detection		
1		142,2		IOUDetail.db		25				InhibDefaut		Oui		// OUT1 Failure detection		
1		142,3		IOUDetail.db		26				InhibDefaut		Oui		// OUT2 Failure detection		
1		142,4		IOUDetail.db		27				InhibDefaut		Oui		// OUT3 Failure detection		
1		142,5		IOUDetail.db		28				InhibDefaut		Oui		// OUT4 Failure detection		
1		142,6		IOUDetail.db		29				InhibDefaut		Oui		// OUT5 Failure detection		
1		142,7		IOUDetail.db		30				InhibDefaut		Oui		// OUT6 Failure detection		
1		142,8		IOUDetail.db		31				InhibDefaut		Oui		// OUT7 Failure detection		
1		143,1		IOUDetail.db		32				InhibDefaut		Oui		// OUT8 Failure detection		
1		143,2		IOUDetail.db		33				InhibDefaut		Oui		// OUT9 Failure detection		
1		143,3		IOUDetail.db		34				InhibDefaut		Oui		// OUT10 Failure detection		
1		143,4		IOUDetail.db		35				InhibDefaut		Oui		// OUT11 Failure detection		
1		143,5		IOUDetail.db		36				InhibDefaut		Oui		// OUT12 Failure detection		
1		143,6		IOUDetail.db		37				InhibDefaut		Oui		// OUT13 Failure detection		
1		143,7		IOUDetail.db		38				InhibDefaut		Oui		// OUT14 Failure detection		
1		144										10				
1		145										10		// 0x190   : OUT1 SCT		
1		146										10				
1		147										10				
1		148										10				
1		149										10				
1		150										10				
1		151										10				
1		152										10				
1		153										10				
1		154										10				
1		155										10		// 0x19A		
1		156										10				
1		157										10				
1		158										10				
1		159										3		// 0x19E   : Filter BEMF		
1		160										5		// 0x19F   : WWiper_FilterSCFailure_HS		
1		161										48		// 0x1A0   : OUT0 TCC		
1		162										48				
1		163										48				
1		164										48				
1		165										48				
1		166										48				
1		167										48				
1		168										48				
1		169										48				
1		170										48				
1		171										48		// 0x1AA   : OUT10 TCC		
1		172										48				
1		173										48				
1		174										48				
1		175										48		// 0x1AE   : OUT14 TCC		
1		176										143		// 0x1AF   : bit0-bit6 ==> Norm1 period(x10ms) | bit7 ==> enable Event		
1		177										143		// 0x1B0   : bit0-bit6 ==> Norm1 period(x10ms) | bit7 ==> enable Event		
1		178										5		// 0x1B1   : bit0-bit6 ==> Norm1 period(x10ms) | bit7 ==> enable Event		
1		179										0				
