Standard		NoParam		Table		Ligne1		Ligne2		Colone		Default		Comment		
1		1										0		// Use of PWM3 outpout : 0=>none,1=>Colors creen,2=>BackLight		
1		2										0		// Use of PWM4 outpout : 0=>none,1=>Colors creen,2=>BackLight		
1		3,1		MasterDetail.db		1				WakeUp						
1		3,2		MasterDetail.db		2				WakeUp						
1		3,3		MasterDetail.db		3				WakeUp						
1		3,7		ConfRes.db		1				CAN2WakeUp				// wake-up input configuration		
1		4		MasterDetail.db		80				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 0		
1		5		MasterDetail.db		81				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 1		
1		6		MasterDetail.db		82				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 2		
1		7		MasterDetail.db		83				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 3		
1		8		MasterDetail.db		84				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 4		
1		9		MasterDetail.db		85				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 5		
1		10		MasterDetail.db		86				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 6		
1		11		MasterDetail.db		87				ValeurFiltre				// filter for analog inputs 7		
1		12		MasterDetail.db		90				ValeurFiltre				// TimeOut "no signal" on EFreq 0		
1		13		MasterDetail.db		91				ValeurFiltre				// TimeOut "no signal" on EFreq 1		
1		14										0				
1		15										0				
1		16,1		MasterDetail.db		100				InhibDefaut		Non				
1		16,2		MasterDetail.db		101				InhibDefaut		Non				
1		16,3		MasterDetail.db		102				InhibDefaut		Non				
1		16,4		MasterDetail.db		103				InhibDefaut		Non				
1		16,5		MasterDetail.db		104				InhibDefaut		Non				
1		16,6		MasterDetail.db		105				InhibDefaut		Non				
1		16,7		MasterDetail.db		106				InhibDefaut		Non				
1		16,8		MasterDetail.db		107				InhibDefaut		Non		// Fault Inhibition OUT0-OUT7		
1		17,1		MasterDetail.db		108				InhibDefaut		Non				
1		17,2		MasterDetail.db		109				InhibDefaut		Non				
1		18										0				
1		19										10		// Logical input filtering		
1		20										0		// Not used		
1		21										0		// Not used		
1		22		MasterDetail.db		100				SeuilCC		/10		// out 0 SC default threshold		
1		23		MasterDetail.db		100				SeuilCO		/50		// out 0 OC default threshold		
1		24		MasterDetail.db		101				SeuilCC		/10		// out 1 SC default threshold		
1		25		MasterDetail.db		101				SeuilCO		/50		// out 1 OC default threshold		
1		26		MasterDetail.db		102				SeuilCC		/10		// out 2 SC default threshold		
1		27		MasterDetail.db		102				SeuilCO		/50		// out 2 OC default threshold		
1		28		MasterDetail.db		103				SeuilCC		/10		// out 3 SC default threshold		
1		29		MasterDetail.db		103				SeuilCO		/50		// out 3 OC default threshold		
1		30		MasterDetail.db		104				SeuilCC		/10		// out 4 SC default threshold		
1		31		MasterDetail.db		104				SeuilCO		/50		// out 4 OC default threshold		
1		32		MasterDetail.db		105				SeuilCC		/10		// out 5 SC default threshold		
1		33		MasterDetail.db		105				SeuilCO		/50		// out 5 OC default threshold		
1		34		MasterDetail.db		106				SeuilCC		/10		// out 6 SC default threshold		
1		35		MasterDetail.db		106				SeuilCO		/50		// out 6 OC default threshold		
1		36		MasterDetail.db		107				SeuilCC		/10		// out 7 SC default threshold		
1		37		MasterDetail.db		107				SeuilCO		/50		// out 7 OC default threshold		
1		38		MasterDetail.db		108				SeuilCC		/10		// out 8 SC default threshold		
1		39		MasterDetail.db		108				SeuilCO		/50		// out 8 OC default threshold		
1		40		MasterDetail.db		109				SeuilCC		/10		// out 9 SC default threshold		
1		41		MasterDetail.db		109				SeuilCO		/50		// out 9 OC default threshold		
1		42										0		// out 10 SC default threshold		
1		43										0		// out 10 OC default threshold		
1		44										0		// out 11 SC default threshold		
1		45										0		// out 11 OC default threshold		
1		46										0		// out 12 SC default threshold		
1		47										0		// out 12 OC default threshold		
1		48										0		// out 13 SC default threshold		
1		49										0		// out 13 OC default threshold		
1		50										0		// out 14 SC default threshold		
1		51										0		// out 14 OC default threshold		
1		52										0		// out 15 SC default threshold		
1		53										0		// out 15 OC default threshold		
1		54										0		// out 16 SC default threshold		
1		55										0		// out 16 OC default threshold		
1		56										0		// out 17 SC default threshold		
1		57										0		// out 17 OC default threshold		
1		58										0		// out 18 SC default threshold		
1		59										0		// out 18 OC default threshold		
1		60										0		// out 19 SC default threshold		
1		61										0		// out 19 OC default threshold		
1		62										0		// out 20 SC default threshold		
1		63										0		// out 20 OC default threshold		
1		64										0		// out 21 SC default threshold		
1		65										0		// out 21 OC default threshold		
1		66										0		// out 22 SC default threshold		
1		67										0		// out 22 OC default threshold		
1		68										0		// out 23 SC default threshold		
1		69										0		// out 23 OC default threshold		
1		70		MasterDetail.db		100				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 0		
1		71		MasterDetail.db		101				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 1		
1		72		MasterDetail.db		102				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 2		
1		73		MasterDetail.db		103				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 3		
1		74		MasterDetail.db		104				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 4		
1		75		MasterDetail.db		105				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 5		
1		76		MasterDetail.db		106				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 6		
1		77		MasterDetail.db		107				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 7		
1		78		MasterDetail.db		108				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 8		
1		79		MasterDetail.db		109				ValeurFiltre		/50		// Time Ignition OUT 9		
1		80										0				
1		81										0				
1		82										0				
1		83										0				
1		84										0				
1		85										0				
1		86										0				
1		87										0				
1		88										0				
1		89										0				
1		90										0				
1		91										0				
1		92										0				
1		93										0				
1		94,1										0				
1		94,2										0				
1		94,3										1				
1		94,4										0				
1		94,5										0				
1		94,6										0				
1		94,7										0				
1		94,8										0		// Out 0-Out 7 : Power supply Out enable		
1		95,1										0				
1		95,2										0				
1		95,3										0				
1		95,4										0				
1		95,5										0				
1		95,6										0				
1		95,7										0				
1		95,8										0		// Out 8-Out 15 : Power supply Out enable		
1		96,1										0				
1		96,2										0				
1		96,3										0				
1		96,4										0				
1		96,5										0				
1		96,6										0				
1		96,7										0				
1		96,8										0		// Out 16-Out 23 : Power supply Out enable		
1		97,1		ConfRes.db		1				J1708		Yes				
1		97,2										0				
1		97,3										0				
1		97,4										0				
1		97,5										0				
1		97,6										0				
1		97,7										0				
1		97,8										0		// Miscellaneous function activation : Bit0 = J1708		
1		98										0		// Extension card definition		
1		99										1		// DTC context overwriting		
1		100										1		// Speedometer configuration : 0=>not used, 1=>from Freq0, 2=>Appli		
1		101										1		// Odometer configuration : 0=>not used, 1=>from Freq0, 2=>Appli		
1		102										0		// Not Used		
1		103,1		MasterDetail.db		100				Dynamic				// Out0 Configuration		
1		104,1		MasterDetail.db		101				Dynamic				// Out1 Configuration		
1		105										5		// 0x4B8068 ucMAI_eIouf_PeriodCmd		
