WR Válvula solenóide pressão do conversor
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Curva característica da resistência
Plano das conexões Passos do teste Abrir conector S1. Medir a resistência entre os contatos das tomadas 35 e 52 ou 53 do cabo 1. Rvalor teórico = 11-20 Ω. Se R = Rvalor teórico, continuar em 4. Abrir S3. Verificar resistência entre contatos J e A ou B (feixe de cabos) ou WR e -UB (cabo de medição). Rvalor teórico = 11-20 Ω. Retirar a tampa do módulo de comando. Abrir S4. Medir a resistência entre os contatos dos pinos 4 e 2 do conector chato do solenóide WP. Rvalor teórico = 11 ± 0,7 Ω. Verificar no conector aberto S4 a resistência entre o contato 2 e a terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Curva característica da resistência Durante a medição da resistência da bobina, é imprescindível ter em conta a dependência da temperatura. Simultaneamente à medição da resistência, é necessário medir a temperatura da caixa magnética ou estimá-la o mais exato possível. A partir da curva característica de temperatura abaixo apresentada é possível, baseado na temperatura medida ou estimada, ler a resistência teórica e compará-la com o valor medido. Bobina de trabalho A resistência deve ser medida entre o pino 4 e pino 2. A bobina de trabalho está em ordem quando a diferença entre a resistência medida e a resistência teórica não for maior que aproximadamente ± 1 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)