Schema de asignare a mufei dinspre cutia de viteze
|  | Vedere mufă dinspre cutia de viteze
|  | Generalităţi
|  | Intrările configurabile (F)
|  | Funcţiile inversate (i)
|  | Schema de asignare la E200 - mufa dinspre cutia de viteze
Vedere mufă dinspre cutia de viteze Generalităţi În imagine este reprezentat modul de asignare al pinilor de la mufa dinspre cutia de viteze. Lângă numărul pinului [cu roşu] este dată şi denumirea acestuia. Lângă aceasta este menţionată funcţia executată cu acest pin. Intrările configurabile (F) Intrările configurabile sunt acele intrări ale căror funcţie poate fi liber aleasă din setul de date, cu alte cuvinte setul de date stabileşte ce funcţie i se alocă unui anumit pin. Funcţiile inversate (i) Blocul de control este dotat cu ieşiri pentru comutatoare, care pot fi puse atât la masă (ELxx) cât şi la sursa de +24V (EHxx). În cazul comutatoarelor puse la masă semnalul este în mod normal activ atâta timp cât există un semnal la masă, el fiind inactiv dacă ieşirea este deschisă. Acest lucru poate fi configurat în setul de date. Modul de lucru poate fi şi inversat cu ajutorul configuraţiei din setul de date. Schema de asignare la E200 - mufa dinspre cutia de viteze Cu punctul A din meniu "Identificare şi citire schemă de asignare mufă" se va afişa pe ecran schema actuală de asignare a mufei blocului de control, într-un tabel corespunzător configuraţiei din setul de date.
Semnal | Pin | Definiţie
-UB | 48 | Masă
52 | Masă
53 | Masă
LGIO2 | 24 | Conexiune traductor de sarcină: PWM sau semnal de tensiune / USA: Întrerupător plutitor nivel ulei Conexiune A la J1587
LGIO3 | 5 | Conexiune traductor de sarcină: PWM sau masă / USA: Ieşire semnal de viteză
LGIO4 | 41 | Conexiune traductor de sarcină: PWM sau tensiune de alimentare Conexiune B la J1587
EK | 19 | Ieşire bobină magnetică ambreiaj de intrare
DK | 37 | Ieşire bobină magnetică ambreiaj de blocare
SK | 18 | Ieşire bobină magnetică ambreiaj rapid
PB | 2 | Ieşire bobină magnetică frână pompă
RBK | 21 | Ieşire bobină magnetică mers înapoi frână piston mic
( .3)WP | 3 | Ieşire bobină magnetică presiune convertizor la cutie de viteze DIWA.3
WR | 35 | Ieşire bobină magnetică reglare presiune convertizor
RBG | 17 | Ieşire bobină magnetică mers înapoi frână piston mare
EKM | 15 | Bobină de măsurare ambreiaj intrare
DKM | 51 | Bobină de măsurare ambreiaj de blocare
SKM | 33 | Bobină de măsurare ambreiaj rapid
PBM | 14 | Bobină de măsurare frână pompă
RBKM | 13 | Bobină de măsurare mers înapoi frână piston mic
( .3E)WP | 1 | Ieşire bobină magnetică presiune convertizor la cutie de viteze DIWA.3E
TS+ | 8 | (+)-Intrare pentru senzor de temperatură
TS- | 44 | (-)-Intrare pentru senzor de temperatură
N1A | 11 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie motor
N1B | 47 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie motor
N2A | 29 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie ieşire
N2B | 10 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie ieşire
N3A | 46 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie turbină
N3B | 28 | Intrare pentru traductor inductiv măsurare turaţie turbină
SENSE | 31 | Potenţial de referinţă (masă) pentru bobine de măsurare
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)