Unità di controllo del motore - CAN SAE J1939
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Vedi anche
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire i connettori S2 e S3. Misurare la resistenza tra: contatto 17 e contatto A (CAN-H) contatto 37 e contatto B (CAN-L) contatto 36 e contatto C (CAN-M) . Rnom. = 0 Ω. S2: Controllare la resistenza dei contatti 17, 36 e 37 (cavo 2) verso la massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Vedi anche
|  | Test dell'unità di controllo del motore - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)