CAN
|  | Описание
Описание
Код | Вид ошибки
1 | Ошибка связи шины CAN
3 | Дефект аппаратуры CAN E200
4 | Неверный протокол CAN (набор данных)
5 | Превышение времени ожидания опорного крутящего момента двигателя
Появилась ошибка при связи шины CAN. В принципе есть две причины этой ошибки: Ошибки передачи на шине CAN (например короткое замыкание). Устройство соединения не отвечает.
Вид ошибки | Обработка ошибок
Ошибка аппаратуры шины CAN | Проверьте цепь шины CAN: Нагрузочные сопротивления (вместе прибл. 60 Ω) отсутствуют? (параллельное соединение 2x 120 Ω = измеримо 60 Ω) Kороткое замыкание между CAN-L и CAN-H? Kороткое замыкание между CAN-L и питающим напряжением? Kороткое замыкание между CAN-H и корпусом или питающим напряжением? Обрыв провода CAN-H или CAN-L? Перепутали цепь CAN-H с CAN-L?
Превышение времени ожидания блоком управления двигателем | Блок управления двигателем должен быть подключаемым к шине CAN и поддерживать протокол передачи данных по SAE-J1939 или IES-CAN. Исправен ли блок управления двигателем?
Модуль CAN не установлен | В этом случае БЭУ ГМП не подходит для передачи данных CAN. Используйте БЭУ ГМП с модулем CAN или правильный набор данных.
Неверный протокол CAN установлен в наборе данных | Замените набор данных.
|  | Сервисное обслуживание
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)