Schimbarea programului cutiei de viteze
|  | Funcţionare
|  | Alegerea programului
|  | Alocarea semnalului kickdown
|  | Controlul configuraţiei
|  | Salvarea configuraţiei
Funcţionare
| Alegere program de schimbare viteze
În funcţie de configuraţia specifică din setul de date pot exista până la cinci programe diferite de schimbare a vitezelor. Acestea sunt afişate pe ecran de la stânga spre dreapta, începând cu programul economic şi terminând cu cel dinamic.
Program | Descriere
Program 1 | Program economic pentru trasee fără pantă
Program 2 | Program economic pentru trasee cu pantă
Program 3 | Program dinamic pentru trasee fără pantă
Program 4 | Program dinamic pentru trasee cu pantă
Program 5 | Program specific
În cazul în care a fost montat un selector PU se vor putea alege maxim două programe. La vehiculele fără selector PU se poate alege numai un singur program pentru cutia de viteze. Alegerea programului Cu un click pe simbolul corespunzător şi în matrice se va activa sau dezactiva unul din programele cutiei de viteze. Programele activate sunt bifate cu verde. În exemplul de faţă s-au selectat programele 2 şi 3. Dacă selectorul PU se află în poziţia "Selector PU deschis" este activ programul 3, iar în poziţia "Selector PU închis" este activ programul 2. Explicaţii configuraţie PU este inversabil în setul de date şi poate astfel fi activat cu un semnal de 24 V sau de la masă. Dacă selectorul PU este şi montat în realitate atunci se poate alege în ce poziţie a acestuia se va activa un anumit program al cutiei de viteze. Bara albastră orizontală indică poziţia actuală în care se află selectorul PU. În comparaţie cu fostele versiuni ale programului DIWAgnosis, la care se vorbea de "PU +24V" şi "PU GND", noua configuraţie a selectorului cu simbolul "deschis" sau "închis" corespunde poziţiei reale în care se află selectorul montat în maşină. Simbolurile se adaptează corespunzător în funcţie de ce semnal, inversat sau neinversat, aşteaptă blocul de control al cutiei de viteze. Alocarea semnalului kickdown În orice poziţie a selectorului PU funcţia kickdown poate fi activată sau dezactivată. Cu un click pe simbolurile corespunzătoare şise activează sau se dezactivează funcţia respectivă. În exemplul de faţă, cu selectorul PU pe "deschis" funcţia kickdown este activată, iar cu selectorul PU pe "închis" este dezactivată. Controlul configuraţiei Imaginea de pe ecran reacţionează în timp real la modificarea poziţiei selectorului PU. La schimbarea poziţiei acestuia, se mută săgeata albastră mică din dreptul numărului celor două programe alese şi fondul albastru pe care apare configuraţia "Selector PU deschis" şi "Selector PU închis". În felul acesta se poate imediat vedea care program este activ şi în ce poziţie a selectorului. În exemplul de faţă selectorul PU se află în poziţia "închis" şi programul 2 este activat (săgeata albastră sus). Salvarea configuraţiei Pentru salvarea configuraţiei realizate se va apăsa pe butonul "SAVE" (F2). În caz contrar configuraţia nu va fi preluată în program!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)