N3 Sensor de revoluciones de la turbina
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
Esquema de conexión Pasos de prueba Abrir conexión de enchufe S1. Medir la resistencia entre los contactos de terminal 28 y 46 del cable 1. RNom = 800-1400 Ω. Si R = RNom, continuar en 4. Abrir S3. Comprobar la resistencia entre los contactos G y H del arnés de cables o los contactos N3 del cable de medición. RNom = 800-1400 Ω. En la conexión de abierta S1, comprobar la resistencia entre el contacto 28 y la masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Comprobar la resistencia entre el pin 46 y la masa al vehículo. RNom = ∞ Ω. En el conector S3, comprobar la resistencia entre el pin G y la masa. RNom= ∞ Ω. Comprobar la resistencia entre el pin H y la masa. RNom = ∞ Ω. Abrir S5. Comprobar la resistencia entre cada pin y la masa. RNom = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)