Gaz pedali - VDO kademesiz
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Ilgili Konular
Bağlantı şeması Test basamakları S2 fiş bağlantısını açın. Kontaklar arasındaki direnci aşağıdaki çizelge uyarınca ölçün. Bütün ölçümlerde R = Raranan ise Madde 3'ten devam edin.
Gaz pedali konumu | 5 (-LG) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω] | 5 (-LG) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]
0 yük | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Tam yük | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
S3'ü açın. Gaz pedaline aşağıdaki çizelge uyarınca basın ve kontaklar arasındaki direnç değerlerini ölçün.
Gaz pedali konumu | 3 (-LG) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω] | 3 (-LG) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]
0 yük | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Tam yük | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: 5, 24 ve 41 no.lı kontaklarla araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S3'ü açın. 1 ila 3 no.lı kontaklarla şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Ilgili Konular
|  | Motor kumanda birimi: test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)