Przełączanie programów przełączeń
|  | Funkcja
|  | Wybór programów
|  | Przypisanie sygnału KickDown
|  | Kontrola ustawień
|  | Zapisywanie ustawień
Funkcja
| Wybierz program przełączeń
W zależności od indywidualnych dla danego pojazdu ustawień można wybrać do pięciu programów przełączeń. Na ekranie znajdują się one z lewej na prawo od programów oszczędnościowych i wydajnościowych.
Program | Rozplanowanie
Program 1 | Program oszczędnościowy do jazdy w terenie nizinnym
Program 2 | Program oszczędnościowy do jazdy w terenie górskim
Program 3 | Program wydajnościowy do jazdy w terenie nizinnym
Program 4 | Program wydajnościowy do jazdy w terenie górskim
Program 5 | Program definiowany indywidualnie przez klienta
Jeśli dostępny jest przełącznik PUmogą zostać wybrane maksymalnie dwa programy. W pojazdach bez przełącznika PU może zostać wybrany tylko jeden program. Wybór programów Poprzez kliknięcie na odpowiednie symbole i na matrycy, aktywowany lub deaktywowany jest program przełączeń. Aktywne ustawienie jest wskazywane poprzez zielony haczyk. Na przykładzie wybrano programy 2 i 3. Przy ustawieniu PU na "Przełącznik PU otwarty" aktywny jest program 3, przy ustawieniu "Przełącznik PU zamknięty", program 2. Wyjaśnienia do ustawień PU można inwertować w danych i tym samym może być aktywny przez sygnał 24 V lub sygnał masy. Jeśli przełącznik PU jest fizycznie dostępny, można wybrać, w jakim położeniu przełącznika program przełączeń będzie aktywny. Pozioma niebieska listwa wskazuje aktualne położenie przełącznika PU. W porównaniu do poprzednich wersji DIWAgnosis, w których mowa była o "PU +24 V" i "PU GND", obrazek z otwartym lub zamkniętym symbolem przełącznika odpowiada położeniu realnie istniejącego przełącznika PU. Symbole dopasowują się odpowiednio, w zależności od tego, czy od sterownika przekładni oczekiwany jest sygnału inwertowany lub nieinwertowany. Przypisanie sygnału KickDown W jednej z pozycji przełącznika PU może być aktywowana lub wyłączana funkcja KickDown. Poprzez kliknięcie na odpowiednie symbole i, można włączyć lub włączyć funkcję. Na przykładzie przy pozycji PU "otwarty" funkcja KickDown jest aktywna, przy pozycji "zamknięty" wyłączona. Kontrola ustawień Widok reaguje w czasie rzeczywistym na ustawienia klawisza PU. Gdy pozycja przełącznika się zmienia, przemieszcza się mała niebieska strzałka przy liczbie wybranych dwóch programów jak również zmienia się niebieski pasek ustawień "Przełącznik PU otwarty" i "Przełącznik PU zamknięty". Tym samym jasno wskazane jest, przy jakim ustawieniu przełącznika aktywny jest dany program Na przykładzie aktualna pozycja przełącznika PU odpowiada ustawieniu "zamknięty" i aktywny jest program 2 (niebieska strzałka na górze). Zapisywanie ustawień W celu zapisania poczynionych ustawień należy nacisnąć ikonę "SAVE" (F2). W innym przypadku ustawienia nie zostaną przejęte!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)