TOEL Spia temperatura olio
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Nota bene: Segnale liberamente assegnabile
Schema di allacciamento Passi di prova Se la spia luminosa olio del cambio è difettosa, cambiare la lampadina. Aprire il connettore S2. Controllare la resistenza tra il contatto relativo del cavo 2 e massa veicolo. Con lampada a incandescenza: Rnom. = 160 Ω circa Ω. Senza lampada a incandescenza: Rnom. = 8 Ω. Misurare la resistenza tra il contatto relativo ed il cavo di connessione verso la spia luminosa olio del cambio. Rnom. = 0 Ω. Controllare la resistenza tra il cavo negativo della spia luminosa e massa. Rnom. = 0 Ω. Nota bene: Segnale liberamente assegnabile L'assegnazione ad una connessione dell'unità di controllo della trasmissione avviene nella banca dati ed è specifica per veicolo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)