TOEL Indicador luminoso para temperatura de aceite
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Nota : Señal de asignación libre
Esquema de conexión Pasos de prueba Si el indicador luminoso del aceite de transmisión está averiado, sustituya la bombilla. Abrir la conexión S2. Medir la resistencia entre los respectivos contactos, (Cable 2) y masa del vehículo. Con bombilla: RNom = aprox.160 Ω. Sin bombilla: RNom = ∞ Ω. Medir la resistencia entre el respectivo contacto y el cable de conexión a la lámpara de advertencia para el aceite de transmisión. RNom = 0 Ω. Medir la resistencia entre el cable de la lámpara de advertencia y la masa. RNom = 0 Ω. Nota : Señal de asignación libre La asignación a una conexión de la unidad de control de la caja de cambios se efectúa en el juego de datos y es específica para cada vehículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)