N1 Varvtalsgivare ingångsvarvtal
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S1. Mät resistansen mellan honkontakterna 11 och 47 i kabel 1. Rbör = 800-1400 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 5. Öppna S3. Mät resistansen mellan stiftkontakt C och D i kabelstammen eller N1-kontakterna i mätkabeln. Rbör = 800-1400 Ω. Ta av styrningslocket. Öppna S4. Mät resistansen mellan honkontakterna 4 och 2 för anslutning av den induktiva givaren N1. Rbör = 800-1400 Ω. Ta loss oljetråget. Demontera kugghjulspumpen med induktiva givaren N1. Öppna S5. Mät resistansen mellan stiftkontakterna i den induktiva givaren N1. Rbör = 800-1400 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 11 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S1. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 47 och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt C och jord i det öppna kontaktdonet S3. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt D och jord. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 2 och jord i det öppna kontaktdonet S4. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 4 och jord. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan varje kontakt och jord i det öppna kontaktdonet S5. Rbör = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)