Unità di controllo del motore - Bosch E-Gas EMS 3.3 Tipo B / G
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Vedi anche
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire il connettore S2 (cavo 2). Misurare la resistenza tra: il contatto 5 ed il contatto relativo all'unità di controllo del motore (DKR), il contatto 41 ed il contatto relativo all'unità di controllo del motore (DKV/PWM). R nom. = 0 Ω. Controllare la resistenza dei contatti 5 e 41 (cavo 2) verso massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Vedi anche
|  | Test dell'unità di controllo del motore - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)