Basınç Yükseltimi
|  | Tasvir
|  | Ilgili Konular
Tasvir Vites değiştirme sırasında basınç yükseltimi hatası. Bu hata oluşuyorsa, arıza sebebinin tam yerinin bulunması için bir vites değiştirme kaydının yapılması gerekir.
Hata türü | Tasvir
0001 | PB lamellerinde aşınma veya 1→2 vites değiştiriminde yanlış motor tork ayarları.
0002 | DK lamellerinde aşınma veya 2→3 vites değiştiriminde yanlış motor tork ayarları.
0004 | EK lamellerinde aşınma veya 3→2 vites değiştiriminde yanlış motor tork ayarları.
0008 | SK lamellerinde aşınma veya 3→4 vites değiştiriminde yanlış motor tork ayarları.
0010 | DK lamellerinde aşınma veya 4→3 vites değiştiriminde yanlış motor tork ayarları.
0020 | RBK lamellerinde aşınma veya RBK basınç yükseltiminde yanlış motor tork ayarları.
Ilgili Konular
|  | Müşteri Servisi
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)