Motor kumanda birimi - CAN SAE J1939
|  | Bağlantı planı
|  | Test basamakları
|  | Ilgili Konular
Bağlantı planı Test basamakları S2 ve S3 fiş bağlantılarını açın. Şunlar arasındaki dirençleri ölçün: Kontak 17 ile Kontak A (CAN-H) Kontak 37 ile Kontak B (CAN-L) Kontak 36 ile Kontak C (CAN-M) . Raranan = 0 Ω. S2: Kontak 17, 36 ve 37 (Kablo 2) ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Ilgili Konular
|  | Motor kumanda birimi: test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)