Felkodminne
|  | Felkodminnets funktion
|  | Bearbeta felkodminnet
Felkodminnets funktion
| Läsa eller tömma felkodminnet
Med hjälp av DIWAgnosis kan felkodminnet i transmissionens styrenhet läsas ut. Förutom informationen "Var har felet inträffat?" (felplats) ges även en detaljerad beskrivning av själva felet (typ av fel). Omgivningsförhållandena anger vilken status som transmissionen befann sig i när felet inträffade. Skifta mellan felen med tangenterna "NEXT (F2)" och "LAST (F3)" om mer än ett fel finns. Bearbeta felkodminnet Om felkodminnet har besiktigats kan det tömmas med tangenten "DELETE (F5)" i styrenheten. Data som inte föreligger för tillfället, men som redan har lästs ut, kan visas på nytt med funktionen "LIB (F6)". Föreliggande filer visas och kan väljas i listan. Utvalda filer kan kopieras till en diskett med tangenten "COPY (F3)". Dessutom är det möjligt att radera filer med "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)