Visualizador da mudança de marchas
|  | Introdução
|  | Gravação
|  | Salvar
|  | Item Trigger
|  | Abrir arquivo de medição
|  | Marcar evento
|  | Informações
Introdução
| Visualizador das mudanças de marchas
A | Status de acionamento das válvulas solenóides
B | Velocidade de rotação do motor n1 Velocidade da rotação de saída n2
C | Aceleração do motor a1 Aceleração de saída a2
D | Tensões UI1, UI2 e pressões P1, P2 apuradas no integrador 1 e 2
| Inicia a gravação dos arquivos de medição
Para a gravação dos arquivos de medição está integrado no DIWAgnosis o programa DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ).
1 | Abrir arquivo gravado | 9 | Reprodução da gravação
2 | Gravar dados de medição | 10 | Iniciar gravação
3 | Sair do DIANA 5 | 11 | Ligar/desligar função trigger
4 | Exibir informações | 12 | Exibir status da gravação
5 | Visualização da unidade de controle | 13 | Exibir tela atual
6 | Marcar evento | 14 | Mudar telas
7 | Cessar gravação | 15 | Exibir status
8 | Interromper gravação |  |
Gravação Clique em "Iniciar gravação" (10). DIANA 5 tenta comunicar-se com a função de controle da transmissão e carrega o modelo de medição adequado. Este modelo contém itens diferentes (instrumentos de medição virtuais), os quais exibem os dados da unidade de controle da transmissão (ECU). Dependendo do modelo de medição, os itens podem estar distribuídos em várias páginas, nas telas (13). Durante a gravação, você pode mudar as telas com a função "Mudar telas"(13) através das teclas numéricas ou através do menu de opções. Assim que os dados são recebidos pela ECU, acende uma luz verde indicando o status (14). O status da gravação é "Standby“, ou seja, os dados são mostrados, mas ainda não gravados. Clique novamente em "Iniciar gravação" (10). A gravação inicia, o status da gravação é "Record". Você pode interromper ou continuar a gravação conforme desejar. Salvar Clique em „Gravar dados de medição“ (2), se desejar salvar a gravação. Os arquivos serão gravados padronizadamente no diretório C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Item Trigger Se o item trigger estiver ativo, também pode aparecer "No Trg" no status de gravação em vez de "Record". Neste caso, o gravador fará a gravação somente se os dados de medição cumprirem todas as condições do trigger pré-definidas. O gravador gravará então todas as mudanças de marchas e ações de frenagem. Você pode desligar a função trigger a qualquer momento clicando no botão de comando "Função trigger ligar/desligar" (11) e então todos os sinais serão gravados. Você pode alterar as condições do trigger através do menu "Recorder", opção de menu "Ajustes trigger..." . Abrir arquivo de medição Através do menu "Arquivo", opção de menu "Abrir" você pode selecionar um arquivo de medição gravado. Você pode avançar com a medição ou reproduzir o arquivo. Marcar evento Você pode marcar um evento temporário clicando na tecla "Marcar evento" ou pressionando a barra de espaço. Aparece uma janela e nesta você pode dar um nome ao evento. Informações Você pode visualizar informações sobre a transmissão clicando na tecla "Indicar informações" ou escolher no menu "Opções" o sub-menu "Detalhes da gravação..." Você pode obter maiores informações através da ajuda Online.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)