Riduzione della coppia motrice
|  | Descrizione
Descrizione Una coppia motrice eccessivamente alta è stata rilevata cambiando la marcia. Questo può essere causato da uno dei seguenti fattori: Il segnale di riduzione per ridurre la coppia motrice è interrotto: La riduzione della coppia motrice avviene mediante l'uscita MMR. In questo caso anche l'uscita viene segnalata come guasta. Il segnale di riduzione è trasmesso via CAN bus. In questo caso ci sarà un errore CAN anche nella memoria di errore. L'unità di controllo del motore non risponde alla richiesta di riduzione: I valori visualizzati hanno i seguenti significati:
Numero | Indica il numero di cambi necessari per rilevare una coppia motrice eccessivamente alta.
Valore massimo | Indica lo scarto medio più alto della coppia motrice in percentuale.
Tempo | Indica il tempo di spostamento del valore più alto d'eccesso della coppia motrice.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)