CAN
|  | Popis
|  | Příbuzná témata
Popis
Kd | Druh chyby
1 | Chyba v komunikaci CAN
3 | Vadn hardware CAN E200
4 | Neplatn protokol CAN (datov sada)
5 | Timeout (vyprel čas) pro referenčn moment motoru
Vyskytla se chyba při komunikaci CAN. V podstatě existuj dva důvody pro tuto chybu: Na sběrnici CAN se objevily chyby přenosu (např. zkrat) Připojen zařzen se nehls.
Druh chyby | Oetřen chyby
Chyba hardwaru sběrnice CAN | Kontrola veden sběrnice CAN: Ukončovac odpory (společně cca 60 Ω) chyb? (Paraleln zapojen 2x 120 Ω = měřitelnch 60 Ω) Zkrat mezi CAN-L a CAN-H ? Zkrat CAN-L proti napjecmu napět? Zkrat CAN-H proti zemi nebo napjecmu napět? Přeruen veden CAN-H nebo CAN-L? CAN-H zaměněno s vedenm CAN-L ?
Timeout jednotkou řzen motoru | Mus bt zajitěno, že se jedn o zařzen způsobil pro CAN, kter podporuje komunikaci podle SAE-J1939 nebo podle IES-CAN . Hls řdic jednotka motoru přpadně chybu?
Modul CAN nen osazen | V tomto přpadě nen řdic jednotka převodovky pro komunikaci CAN vhodn: Použijte řdic jednotku převodovky s modulem CAN nebo použijte sprvnou sadu dat.
V sadě dat nen nastaven platn protokol CAN | Vyměňte sadu dat.
Příbuzná témata
|  | Servis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)