Alimentação de voltagem
|  | Erro na alimentação de voltagem
Erro na alimentação de voltagem A verificação da voltagem do veículo é realizada através da função de diagnóstico J. Esta função indica a voltagem de alimentação do veículo medida pela unidade de controle da transmissão. Durante a operação, isto é, com a marcha à frente ou a marcha a ré engatada, o limite inferior de voltagem é verificado constantemente. Se o valor baixar constantemente para um nível inferior a 18.5 V, ocorre o registro de um erro e o valor mínimo de voltagem é indicado. Certifique-se de que a voltagem não se encontre num nível inferior a 18.5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)