N3 Czujnik obrotów turbiny
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
Plan połączeń Działania kontrolne Rozłącz złącze wtykowe S1. Zmierz opór czynny między stykami gniazdkowymi 28 und 46 od kabla 1. Rwymagane= 800-1400 Ω. Gdy R = Rwymagane, kontynuuj przy 4. Rozłącz S3. Sprawdź opór czynny między stykami prętowymi G i H od wiązki kablowej albo stykami N3 od kabla pomiarowego. Rwymagane = 800-1400 Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem 28 a masą pojazdu na rozłączonym złączu wtykowym S1. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem 46 a masą pojazdu Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem G a masą pojazdu na rozłączonym złączu wtykowym S3. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór między stykiem H a masą. Rwymagane = ∞ Ω. Rozłącz S5. Sprawdź opór czynny między każdym stykiem a masą. Rwymagane = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)