Registro de erros
|  | Função do registro de erros
|  | Editar registro de erros
Função do registro de erros
| Ler ou apagar o registro de erros
O registro de erros da unidade de controle da transmissão pode ser lido com a ajuda do DIWAgnosis. À informação "onde?" surgiu o erro (local do erro) obtém-se adicionalmente uma descrição detalhada do erro (tipo de erro). As condições de operação informam em qual status a transmissão se encontrava no momento em que ocorreu o erro. Com as teclas "NEXT (F2)" e "LAST (F3)“ é possível alternar entre os erros, desde que exista mais de um erro. Editar registro de erros Após análise do registro de erros, é possível apagá-lo na unidade de controle através da tecla "DELETE (F5)“. Dados atualmente não existentes, porém já lidos, podem ser visualizados novamente através da função "Lib (F6)“. Arquivos existentes são exibidos e podem ser selecionados na lista. Arquivos selecionados podem ser copiados num disquete através da tecla "COPY (F3)“. Assim também é possível apagá-los "DELETE (F4)“.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)