Program
|  | Beskrivning
|  | Se även:
Beskrivning Styrningen har registrerat en otillåten status och registrerat motsvarande felnummer i felkodminnet. Vanligen förekommer detta meddelande i samband med att en datauppsättning eller ett program läses in. Troligtvis har du läst in en datauppsättning och/eller ett program i styrenheten vilka inte är kompatibla sinsemellan. Följande feltyper särskiljs:
Typ av fel | Åtgärder vid fel
Den inlästa datauppsättningen är för kort för denna programversion. | Läs in en ny datauppsättning.
Kopieringen av datasatsuppsättningen från EEPROM till RAM misslyckades. | Byt styrenheten.
Inga giltiga anpassningsdata i EEPROM. | Byt styrenheten.
Fel i datauppsättningens allokeringstabelle för dig. in- och utgångar. | Läs in en ny datauppsättning.
Systemavbrottet har varat mer än 10 ms. Om detta meddelande uppträder ofta, ber vi dig att kontakta VOITH:s kundtjänst. | Töm felkodminnet.
Säkerhetdatorns test av den andra avstängningsvägen misslyckades. | Kontrollera dS-reläet! I diagnosfunktion G (test av magnetventilerna och reläet) visas den spänning som styrs av dS-reläet som MV-matningsspänning.
Fel vid AD-omvandling eller PEC-överföring. | Informera VOITH:s kundtjänst.
Internt programfel i digital_in().
Internt programfel i digital_out().
Felaktig kontrollsumma i datauppsättningen. | Läs in en ny datauppsättning.
Felaktig kontrollsumma i EEPROM-minnet. | Läs in nytt program.
Ogiltig datauppsättning i EEPROM. Datauppsättningen har inte lästs in fullständigt. | Läs in en ny datauppsättning.
Ingen spänning till magnetventilerna (dS-relä defekt) eller störd kommunikation mellan huvud- och säkerhetsdator under initieringsfasen. | Kontrollera dS-reläet.
Styrenheten ej kalibrerad. Detta leder till felaktiga värden på magnetventiltrycket. | Byt ut transmissions-styrenheten.
Värdet på referensspänningen till AD-omvandlaren ligger inte i det tillåtna intervallet mellan 4,6 V och 5,4 V | Byt ut transmissions-styrenheten.
Funktionen "blockcopy_eeprom()" anropades med felaktiga eller meningslösa parametrar. | Informera VOITH:s kundtjänst
Fel i säkerhetsdator-gränssnittet. PWM-bromsönskemål till säkerhetsdatorn har spärrats.
Datauppsättningen är inställd på WE-transmission, men styrenheten är inte utrustad med REA1.
Ett fel inträffade när du försökte lägga till ett fel i listan i felkodminnet.
Se även:
|  | Kundtjänst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)