Bloc control motor - Bosch EDC
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S2 (cablul 2). Măsuraţi rezistenţa dintre contactul 41 şi contactul corespunzător de la blocul de control motor (ieşire PWM). Rnom = 0 Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre contactul 41 (cablul 2) şi masă. Rnom= ∞ Ω.
|  | Test bloc control motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)