Электромагнитный клапан тормоза заднего хода RBK - малая площадь поршня
|  | Схема соединения
|  | Проверка
|  | Характеристики сопротивления
Схема соединения Проверка Отсоедините разъём S1. a. Рабочая катушка: Измерьте сопротивление между контактами 21 и 52 или 53 кабеля 1. Rном = 11-20 Ω. б. Измерительная катушка: Измерьте сопротивление между контактами 13 и 31 или 49. Rнoм = 5-10 Ω. Если R = Rнoм, продолжайте с пункта 4. Отсоедините S3. a. Рабочая катушка: Проверьте сопротивление между контактами Р и A или B (жгут проводов) или RBK и -UB (измерительный кабель). Rном = 11-20 Ω. б. Измерительная катушка: Проверьте сопротивление между контактами е и h или j (жгут проводов) или RBKM и SENSE (измерительный кабель). Rном = 5-10 Ω. Снимите верхнюю крышку ГМП. Отсоедините S4. a. Рабочая катушка: Измерьте сопротивление между контактами 4 и 2 плоского разъёма электромагнита RBK. Rном = 11 ± 0,7 Ω. б. Измерительная катушка: Измерьте сопротивление между контактами 3 и 1 плоского разъёма электромагнита RBK. Rном = 5,2 ± 0,3 Ω. Проверьте сопротивление между контактом 13 и корпусом автобуса отсоединив S1. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактами 13 и 21. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактом е (или RBKM) и корпусом отсоединив S3. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактами е (или RBKM) и Р (или RBK). Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактами 1 и 4 с корпусом отсоединив S4. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактами 1 и 4. Rном = ∞ Ω. Характеристики сопротивления При измерении сопротивлений катушек, обязательно учитывайте зависимость от температуры. Одновременно с измерением сопротивления, также измерьте температуру корпуса электромагнита, или предположите её с определённой точностью. Принимая во внимание полученную или предположенную температуру электромагнита, считайте номинальное сопротивление по характеристике температуры (см. ниже) и сравните его с полученным значением сопротивления. Рабочая катушка Измерьте сопротивление между контактами 4 и 2. Рабочая катушка не повреждена, когда измеренное сопротивление отличается от номинального не более чем на ± 1 Ω (приблизительно). Измерительная катушка Измерьте сопротивление между контактами 1 и 3. Измерительная катушка не повреждена, когда полученное сопротивление отличается от номинального не более чем на ± 0,5 Ω (приблизительно). Сопротивление (соединение) между контактами и корпусом электромагнита не должно быть измеримым, сопротивление является бесконечно большим. Характеристики: A = Рабочая катушка B = Измерительная катушка
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)