Visualização analógica da temperatura
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
Plano das conexões Passos do teste No pino 22 do conector S2, respectivamente no pino (G) correspondente do instrumento de visualização da temperatura, é aplicado um sinal de freqüência dependente da temperatura. Pode ser verificado com a ajuda de um osciloscópio ou de um multímetro apto para freqüências.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)