Pistone RBK/RBG
|  | Descrizione
|  | Possibili cause
|  | Soluzione guasto
Descrizione Con l'ausilio di test di plausibilità è stato possibile determinare se il pistone RBK o il pistone RBG (RBK = retromarcia freno piccolo, RBG = retromarcia freno grande) erano bloccati meccanicamente. Possibili cause Impurità nell'olio che limitano o impediscono il movimento del pistone. Soluzione guasto Eseguire le riparazioni secondo le "Istruzioni di riparazione DIWA.3E". Controllare che i pistoni e il blocco di controllo non siano bloccati meccanicamente, rimuovere i corpi estranei e rimontare i componenti puliti. Controllare il corretto funzionamento durante la marcia.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)