ZW lampa centrală de avarie
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Înlocuiţi releul ZW cu unul nou sau demontaţi releul şi măsuraţi rezistenţa dintre contactele 85 şi 86 ale înfăşurării. Rnom = 285-310 Ω. Desfaceţi conectorul S2. La operaţiunile 1-4 unul din creioanele ohmmetrului se va pune la masa autovehiculului. Măsuraţi rezistenţa la contactul 51 de la cablul 2. Rnom = 285-310 Ω. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 4. Conectorul S3: Măsuraţi rezistenţa pe cablul de alimentare de la începutul înfăşurării releului ZW (contactul 86). Rnom = 285-310 Ω. S3: Măsuraţi rezistenţa pe cablul de alimentare de la începutul înfăşurării releului ZW (contactul 85) şi masa M. Rnom = 0 Ω. Schimbaţi becul dacă lampa nu se aprinde în nici unul din cazuri. Măsuraţi rezistenţa dintre cablul + şi - al ZW. Cu bec: Rnom = cca.160 Ω. Fără bec: Rnom = ∞ Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre cablul + şi - al ZW şi masa vehiculului. Rnom = ∞ Ω. S3: Verificaţi rezistenţa la masă a releului ZW (contact 87). Rnom = 0 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)