Mudança dos programas de mudança de marchas
|  | Função
|  | Seleção dos programas
|  | Atribuição do sinal KickDown
|  | Controle das configurações
|  | Gravar configuração
Função
| Selecionar programa de mudanças de marchas
Dependendo da interpretação do registro de dados específico do veículo, podem estar à disposição até cinco programas de mudanças de marchas. Estes estão listados na tela, da esquerda para a direita, de programas econômicos a programas performance.
Programa | Interpretação
Programa 1 | Programa econômico para operação em trajetos planos
Programa 2 | Programa econômico para operação em trajetos de subidas
Programa 3 | Programa de grande rendimento para viagens em trajetos planos
Programa 4 | Programa de grande rendimento para viagens em trajetos de subidas
Programa 5 | Programa específico do cliente
Se existir a chave PU, podem ser selecionados somente dois programas. Em veículos que não possuem a chave PU, pode ser selecionado somente um programa de mudanças de marchas. Seleção dos programas Através de clique nos respectivos símbolos e na matriz, um programa de mudanças de marchas é ativado ou desativado. Uma configuração ativa é indicada através de um ganchinho verde. No exemplo foram selecionados os programas 2 e 3. Na posição PU "chave PU aberta“ o programa 3 está ativo, na posição PU "chave PU fechada“, o programa 2. Explicação das configurações O PU pode ser invertido no registro de dados e assim estar ativo através de um sinal 24 V ou um sinal de terra. Se a chave PU existir fisicamente, é possível selecionar em qual posição de chave o programa de mudanças de marchas deve estar ativo. A barra horizontal de cor azul indica a posição atual da chave PU. Em comparação às versões antigas do DIWAgnosis, nas quais se falava de "PU +24 V“ e "PU GND“, a nova apresentação, com símbolos de chaves abertas e fechadas, corresponde à posição de chave da chave PU real existente. Os símbolos se adaptam correspondentemente, dependendo se o sinal invertido ou não invertido é esperado pela unidade de controle de transmissão. Atribuição do sinal KickDown Para uma posição da chave PU, a função KickDown pode ser ativada ou desativada. Através de clique nos símbolos correspondentes, eé efetuada a ativação ou a desativação. No exemplo, o KickDown está ativo em posição PU "aberta" e inativo em posição PU "fechada". Controle das configurações A visualização reage em tempo real à posição da chave PU. Se a posição da chave for alterada, muda uma pequena seta azul na cifra dos dois programas de mudanças de marchas selecionados bem como o fundo azul das configurações "chave PU aberta“ e "chave PU fechada“. Desse modo pode-se ver imediatamente com qual posição de chave qual programa está ativo. No exemplo, a posição atual da chave PU corresponde à configuração "fechada" e o programa 2 está ativo (seta azul acima). Gravar configuração Para gravar a configuração efetivada, é necessário acionar o botão "SAVE“ (F2). Caso contrário, a configuração não é aceita!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)