Vites programı seçimi
|  | İşlev
|  | Program seçimi
|  | Roketleme sinyalinin atanması
|  | Ayarların kontrolü
|  | Ayarı kaydet
İşlev
| Vites programı seçimi
Araca özgü veri kaydında saptanmış güzergâh optimizasyonuna göre, seçim için en çok beş vites değiştirme programı belirlenmiş olabilir. Bunlar ekranda soldan sağa, tasarruftan performansa doğru uzanan programlar olarak gösterilmiştir.
Program | Güzergâh optimizasyonu
Program 1 | Düz yol tasarruf programı
Program 2 | Yokuş tasarruf programı
Program 3 | Düz yol performans programı
Program 4 | Yokuş performans programı
Program 5 | Müşteriye özgü program
Bir PU anahtarı mevcutsa, en çok iki program seçilebilir. PU anahtarı olmayan araçlarda sadece bir vites programı seçilebilir. Program seçimi Koordinatlar üzerinde ve sembolleri tıklanarak bir vites programı aktif veya inaktif hale getirilir. Aktif durumu yeşil kanca ile gösterilir. Örnekte 2 ve 3 no.lı programlar seçilmiştir. PU konumlarından "PU anahtarı açık" konumunda Program 3, "PU anahtarı kapalı" konumunda Program 2 aktiftir. Ayarların Açıklanması PU veri kaydında dönüştürülür niteliktedir ve bu sebeple, bir 24 V sinyali veya şasi üzerinden aktif olabilir. PU anahtarı maddî olarak mevcutsa, bir vites programının anahtarın hangi konumunda aktif olacağı seçilebilir. Yatay mavi çubuk PU anahtarının güncel durumunu göstermektedir. Daha önceki DIWAgnosis sürümleri "PU +24 V" ve "PU GND" deyimlerini kullanılmışken, açık ve kapalı anahtarlı yeni gösterim biçimi maddî olarak mevcut bir PU anahtarının konumlarını yansıtmaktadır. Bu semboller kendiliğinden, şanzıman kumanda biriminden gelecek sinyalin tersine çevrilmiş olup olmadığına göre uyarlanır. Roketleme sinyalinin atanması PU anahtarının bir konumu için roketleme işlevi aktif veya inaktif hale getirilebilir. Yerine göre, vesembolleri tıklanarak aktif veya inaktif durumu seçilir. Örnekte, PU'nun "açık" konumunda roketleme aktiftir, PU'nin "kapalı" konumunda roketleme inaktiftir. Ayarların kontrolü Görüntü PU anahtarının konumuna gerçek zamanda tepki gösterir. Anahtarın konumu değiştirilirse, seçilmiş olan iki vites programının sayısını gösteren küçük, mavi bir ok işareti ve ayrıca "PU anahtarı açık" ve "PU anahtarı kapalı" ayarlarındaki mavi fon değişir. Böylece, hangi anahtar konumunda hangi programın aktif olduğu hemen anlaşılır. Örnekte PU anahtarının geçerli konumu, "kapalı" konumuna uymaktadır ve Program 2 aktiftir (mavi ok yukarıda). Ayarı kaydet Yapılan ayarın saklanması için "SAVE" (F2) düğmesine basılacaktır. Yoksa bu ayar geçerli hale gelmez!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)