Řídicí jednotka motoru - Bosch E-plyn EMS 3.3 typ B / G
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Příbuzná témata
Schéma zapojení Zkušební kroky Rozpojit konektory S2 (kabel 2). Změřit odpor mezi: kontaktem 5 a příslušným kontaktem na řídicí jednotce motoru (DKR), kontaktem 41 a příslušným kontaktem u řídicí jednotky motoru (DKV/PWM). R požad. = 0 Ω. Zkontrolovat odpor kontaktů 5 a 41 (kabel 2) proti kostře vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. Příbuzná témata
|  | Test řídicí jednotky motoru - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)