Alarme lumineuse de la température d'huile TOEL
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
|  | Note : le signal qui peut être assigné librement
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Si l'alarme lumineuse de la température d'huile est défectueuse, remplacer l'ampoule. Débrancher le connecteur S2. Vérifier la résistance entre le contact correspondant du câble 2 et la masse du véhicule. Avec ampoule : Rnom = env. 160 Ω. Sans ampoule : Rnom = ∞ Ω. Mesurer la résistance entre le contact correspondant et le câble de connexion de l'alarme lumineuse de la température d'huile. Rnom = 0 Ω. Vérifier la résistance entre le câble – de l'alarme lumineuse et la masse. Rnom = 0 Ω. Note : le signal qui peut être assigné librement L'affectation à un raccord de l'unité de commande de la boîte de vitesses se fait dans le registre de données et dépend du véhicule.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)