Unité de commande moteur - CAN SAE J1939
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
|  | Voir aussi
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Débrancher les connecteurs S2 et S3. Mesurer la résistance entre les contacts 17 et A (CAN-H) , entre les contacts 37 et B (CAN-L) , entre les contacts 36 et C (CAN-M) . Rnom = 0 Ω. S2 : Vérifier la résistance des contacts 17, 36 et 37 (câble 2) par rapport à la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Voir aussi
|  | Test de l'unité de commande moteur - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)