N1 Drehzahlsensor Eingangsdrehzahl
|  | 接线图
|  | 测试步骤
接线图 测试步骤 打开插头连接端S1。测量线缆1插塞接点11和47之间的电阻。 R额定 = 800-1400 欧姆。 当 R = R 额定,从5继续。 打开S3 。测量电缆束接触点C和D之间或电缆接触点N1的电阻。R额定 = 800-1400 欧姆。 打开控制单元箱盖。打开S4 。测量连接电感传感器N1的接触点4和2之间的电阻。 R额定 = 800-1400 欧姆。 打开油盘。打开与电感传感器N1一起的齿轮泵。打开S5。测量电感传感器N1接触点之间的电阻。R额定 = 800-1400 欧姆。 检查已打开的S1接头端接点11和车辆地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接点 47 和车辆地之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查在已打开的S3接头端接触点C和接地端之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接触点 D 和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S4接头端接触点2和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接触点 4 和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S5接头端的每个接触点和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)