Acelerador - VDO continuo
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Temas relacionados
Esquema de conexión Pasos de prueba Abrir la conexión S2. Medir la resistencia según la siguiente tabla entre los contactos. Cuando en todas las mediciones R = RNom, continuar con punto 3.
Regulación de pedal acelerador | Medición entre el contacto 5 (-LG) y: | RNom [Ω] | Medición entre el contacto 5 (-LG) y: | RNom [Ω]
Carga 0 | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Carga plena | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Abrir S3. Accionar el pedal acelerador según la siguiente tabla y medir los valores de resistencia entre contactos.
Regulación de pedal acelerador | Medición entre el contacto 3 (-LG) y: | RNom [Ω] | Medición entre el contacto 3 (-LG) y: | RNom [Ω]
Carga 0 | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Carga plena | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Comprobar la resistencia entre los contacto 5, 24 y 41 a masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Abrir S3. Comprobar la resistencia entre los contacto 1 - 3 a masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Temas relacionados
|  | Test de la unidad de mando del motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)