Bedienung
|  | 操作和控制元素
|  | 相关的题目
操作和控制元素 功能 键盘 您可以用[ESC] – [F4] 键选择用来配置软件的按钮。 您可以用字母键[A] – [L] 在主菜单里选择诊断功能。 鼠标 通过点击可以直接选择功能。 如果您将鼠标指针在诊断功能的按钮上进行移动，按钮的功能将会显示出来。 调控功能
| 结束DIWAgnosis。
| 调出Online-Hilfe（因特网/帮助）。
| 通讯中断后用控制单元启动通讯。
| 载入功能软件和数据组。
| 调出Setup（装置）菜单。
| 显示当前设定的通讯接口。
诊断功能
| 读标识符和插头占用。
| 读或删除错误存储。
| 检查选择器开关。
| 检查制动传感器。
| 检查负载传感器。
| 复位匹配。
| 检查电磁阀和继电器。
| 显示处于激活状态的输入。
| 观察操作。
| 电压和传感器。
| 选择换档程序。
| 工作数据采集和统计。
设置程序 按功能键[F4]或者点击l开关面“Setup”（设置）。 -> 打开Setup（设置）菜单。 功能 注释:您可以用按钮或直接用鼠标选择功能。 [F3]选择使用者语言。 “EXIT（退出）”和“HELP（帮助）”功能： 可以在所有的菜单中调用“EXIT”和“HELP”功能。
| 通过点击Exit开关面或者确认[ESC]键可以回到先前的菜单。调动启动菜单里的 aus （结束）， DIWAgnisis 程序便结束了。
| 通过点击Help(帮助)开关面或确认[F1] 键可以激活Online-Hilfe （网上帮助）"DIWAgnisis Help(DIWAgnisis帮助)”。 Online-Hilfe（网上帮助）是按照上下文即语言环境进行工作的， 也就是说， 总是显示出您对诊断单元进行判断，修理或操作所需要的信息。
DIWAgnosis的详细操作说明在您得到的打印资料“诊断说明”中。 相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)