Ładuje oprogramowanie
|  | Ogólnie
|  | Przygotowania
|  | Wgrywanie
Ogólnie
| Ładuje oprogramowanie funkcyjne i rekordy danych.
Wskazówka: Komputer przenośny nie może być podłączony do sieci, gdyż może to prowadzi do powstania błędów. W przypadku przerwania wgrywania oprogramowania może dojść do uszkodzenia sterownika przekładni. Używaj do wgrywania nowego oprogramowania lub nowych rekordów danych zawsze w pełni naładowanego akumulatora. Przygotowania W celu uzyskania większej prędkości wgrywania danych, oprogramowanie funkcyjne oraz rekordy danych wgrywane są do sterownika nie z dyskietki lecz z twardego dysku Twojego komputera. Jeśli zmienione oprogramowanie funkcyjne lub rekordy danych nie są jeszcze zapisane na komputerze przenośnym, firma Voith udostępnia je drogą mailową lub na dyskietce w zaszyfrowanej formie. E-Mail Kliknij prawym klawiszem myszki na załączniku "„dataset.ex_“, następnie wybierz z rozwijanego menu opcję "Zapisz jako" i zapisz plik pod C:\ Plik został zapisany na twardym dysku. Zmień nazwę pliku na „Dataset.exe“. Kliknij dwa razy na pliku „Dataset.exe“ Ukaże się komunikat: Proszę włożyć sformatowaną dyskietkę do stacji dysków A: Kliknij OK. Ukaże się komunikat: Proszę kliknąć na "Unzip". Pliki zostaną rozpakowane i zapisane na A: Kliknij dwa razy na Voith.bat. Wszystkie pliki zapisane w katalogu C:\VOITH.D2\DATA na dysku twardym zostaną skasowane. Oprogramowanie funkcyjne oraz rekordy danych zostaną przekopiowane do tego katalogu z dyskietki. Dyskietka Kliknij dwa razy na Voith.bat. Wszystkie pliki zapisane w katalogu C:\VOITH.D2\DATA na dysku twardym zostaną skasowane. Oprogramowanie funkcyjne oraz rekordy danych zostaną przekopiowane do tego katalogu z dyskietki. Wgrywanie Z katalogu C:\VOITH.D2\DATA zostanie załadowane do sterownika oprogramowanie funkcyjne oraz rekordy danych.
| Pole wyboru wzywa do wgrania oprogramowania funkcyjnego oraz rekordów danych.
A | Oprogramowanie funkcyjne
B | ECU- numer rzeczowy
C | Pole wynikowe
Kliknij w pole "Sterowanie" Wybierz numer sterownika Kliknij pole "... szukaj i potwierdź" Numer oprogramowanie funkcyjnego ukaże się automatycznie w polu do wypełnienia Błąd przy wprowadzaniu W przypadku wybrania niewłaściwego oprogramowania funkcyjnego bądź numeru sterownika, w polu wynikowym ukaże się przekreślony czerwony krzyżyk. Podaj ponownie numer ECU. Jeśli w dalszym ciągu pojawia się komunikat o błędzie, skontaktuj się z firmą Voith. Załaduj rekord z danymi Kliknij na "LOAD" lub naciśnij klawisz F2. Wyłącz zapłon! Naciśnij na ikonę "LOAD" lub klawisz F2. Wskazówka: Jeśli wybierzesz następnie "EXIT" lub naciśniesz klawisz Esc, powrócisz do poprzedniego widoku. Włącz zapłon. Oprogramowanie funkcyjne oraz dane są ładowane. Wgrywanie oprogramowania trwa około 1,5 min, danych ok. 1 min. Zależy to od ustawienia Baudrate w Setup. Proces wgrywania zakończył się sukcesem. Błąd przy wgrywaniu Jeśli oprogramowanie lub dane nie zostały prawidłowo wgrane, DIWAgnosis pokaże odpowiedni komunikat błędu. Ważne: Po zakończeniu procesu wgrywania oprogramowania należy wyłączyć i ponownie włączyć zapłon. Funkcje sterownicze
| Startuje dalsze funkcje programu.
| Ładuje protokół czynności "Ładowanie oprogramowania funkcyjnego i rekordów danych".
| Pokazuje tabelę przyporządkowań.
| Kopiuje wszystkie pliki z protokołami na dyskietkę.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)