Unità di controllo del motore - MB FMR
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Vedi anche
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire i connettori S2 (cavo 2). Misurare la resistenza tra il contatto 41 ed il contatto relativo all'unità di controllo del motore (uscita PWM). Rnom. = 0 Ω. Controllare la resistenza del contatto 41 (cavo 2) verso massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Vedi anche
|  | Test dell'unità di controllo del motore - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)