Sıcaklık göstergesi, analog
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
Bağlantı şeması Test basamakları S2 konektörünün 22 no.lı pini veya sıcaklık göstergesinin bunun karşılığı olan pini (G) üzerinde sıcaklığa bağlı bir frekans sinyali bulunmaktadır. Bu sinyal bir osiloskopla veya frekans yeterliği olan bir mültimetreyle kontrol edilebilir.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)