CAN
|  | Descrizione
|  | Vedi anche
Descrizione
Codice | Tipo di errore
1 | Errore di comunicazione CAN
3 | Hardware CAN E200 difettoso
4 | Protocollo CAN non valido (banca dati)
5 | Fuori tempo coppia motrice di riferimento
Si è registrato un guasto durante la comunicazione CAN. Sono due le cause principali di questo guasto: Guasto di trasferimento registrato sul bus CAN (esempio: cortocircuito). Un apparecchio collegato non risponde.
Tipo di errore | Soluzione guasto
Guasto all'hardware del bus CAN | Controllare la linea bus CAN: Resistenze terminali inesistenti (insieme circa 60 Ω)? (Collegamento in parallelo di 2x 120 Ω = misurabile 60 Ω) Cortocircuito tra CAN-L e CAN-H? Cortocircuito CAN-L verso tensione di alimentazione? Cortocircuito CAN-H verso massa o tensione di alimentazione? Interruzione della linea CAN-H o CAN-L? Sostituita linea CAN-H con linea CAN-L?
Fuori tempo a causa dell'unità di controllo del motore | È necessario assicurarsi che l'unità di controllo sia adatta per CAN e che mantenga la comunicazione con SAE-J1939 oppure secondo IES-CAN. L'unità di controllo del motore registra un possibile guasto?
Il modulo CAN non è stato installato. | In questo caso l'unità di controllo della trasmissione è inadeguata per la comunicazione CAN: Usare un'unità di controllo della trasmissione che disponga di un modulo CAN o utilizzare la banca dati corretta.
Non è valido il protocollo CAN installato nella banca dati. | Sostituire la banca dati.
Vedi anche
|  | Servizio di assistenza tecnica
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)