Motorstyrenhet test - CAN SAE J1939 / IES
|  | Beskrivning
|  | Se även:
Beskrivning Viktig information om kopplingsschemat Kablarna på fordonssidan visas endast enligt standard-kopplingsschemat. Kontrollera med det fordonsspecifika kopplingsschemat. Inställningsparametrar för lastgivare CAN SAE 1939 / IES Förklaring av skärmbilden: Nedan förklaras de termer som används i diagnosfunktion [ E ].
Typ | Här visas vilken typ av lastgivare som är inställd i datauppsättningen. Dock kan styrenheten inte känna om typen verkligen är installerad i fordonet eller ej. Om fel uppstår, bör du därför först kontrollera att det är den angivna typen som är installerad, dvs. en annan typ har monterats in, eftersom fordonet annars hade levererats med felaktig periferi.
Funktion | Visar funktionens status, dvs. om lastgivaren fungerar som den ska inom specificerade gränser. OBS! - Fel i lastgivaren registreras i felkodminnet bara vid växling. Alltså registreras ingenting i felkodminnet om en felfunktion inträffar när givaren startas och fordonet står stilla.
Nivå | Styrenheten delar upp insignalens värdeintervall för alla lastgivartyper i 7 nivåer [0 - 6]. Här visas den beräknade nivån. För kickdown-signal ställs nivå 7 in här. Även när fel inträffar ställs nivå 7 in eftersom det är en säker nivå.
Kickdown | Kickdown är en separat insignal. Med denna indikation kan du kontrollera denna ingångssignal. När kickdown-signalen aktiveras, ställs nivå 7 in.
Värde | Det fysiska värdet på ingångssignalen visas som faktisk eller normaliserad enhet - [ms], [V] eller [%].
Se även:
|  | Kundtjänst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)