Сброс БЭУ
|  | Общее
|  | Виды ошибок
|  | Меры устранения
Общее Главный процессор определил недопустимое состояние и перезагрузил БЭУ. Это обычно происходит в связи с сообщениями предохранительного процессора. При повторной появлении ошибки, пожалуйста проинформируйте сервисную службу фирмы VOITH. Следующие номера объясняют показанное состояние. Виды ошибок Легенда мер устранения ошибок смотри ниже.
Код | Вид ошибки | Мера устранения №
0011h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
0021h | Запрошен неправильный аналогово-цифровой канал | 1
0022h | Ошибка в АЦ преобразователе и/или PEC передаче | 1
0041h | Неопределённое состояние "switch" | 1
0051h | Неопределённое состояние "switch ngang" | 1
0061h | Регистр загрузки таймера VARIO1 дефектный | 2
0062h | Регистр загрузки таймера VARIO2 дефектный | 2
0071h | Неопределённое состояние "switch ngang" | 1
0081h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
0091h | Оба копированных блока в RAM неверны (EEPROM) | 2
0092h | Оба копированных блока в RAM неверны (EEPROM) | 2
00A1h | Следующая передача (!=1) для ANS неправильная | 1
00B1h | Следующая передача (!=1) для блокировки ЕК неправильная | 1
00C1h | Неопределённое состояние "switch ngang" | 1
00D1h | Главная программа вышла из бесконечного цикла | 1
00D2h | Внутренняя RAM в 80C166 повреждена | 2
00D3h | Недопустимый набор данных в EEPROM | 1, 2
00E0h | Недопустимый командный код | 1, 2
00E1h | Недопустимый командный код при защищённой команде | 1, 2
00E2h | Выборка слов из нечётного адреса | 1, 2
00E3h | Ветвление командного кода на нечётный адрес | 1, 2
00E4h | Несанкционированный доступ к внешней неконфигурированной шине | 1, 2
00F1h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
0101h | Неопределённое состояние "switch" в рабочем режиме | 1
0103h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
0104h | Прерывание PEC при перезагрузке больше не происходит | 1, 2
0105h | Выключение реле dS предохранительным процессором (последующая ошибка) | 3
0106h | Нарушена связь между БЭУ<>предохранительным процессором | 2
0111h | В копии EEPROM проверка RAM указывает на неверный адрес | 1
0113h | В копии EEPROM проверка RAM указывает на неверный адрес | 1
0121h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
0151h | Проверка RAM указывает на неверный адрес | 1
0152h | Внешняя RAM повреждена! | 2
0153h | Проверка RAM указывает на неверный адрес | 1
0154h | Внешняя RAM повреждена! | 2
0155h | Проверка RAM указывает на неверный адрес | 1
0156h | Ошибка при проверке XRAM | 2
0161h | Тормоз > 6; такая ступень торможения не существует | 1
0171h | Переключение работает при вызове rwg_neut() | 1
0181h | Нет переключения, но EK, HLM или FSZM | 1
01A1h | Неопределённое состояние switch (lrwg_gang) | 1
01B1h | Неопределённое состояние switch (lrwg_gang) | 1
01C1h | Неопределённое состояние switch (gang) | 1
01D1h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
01E1h | Ошибка при переносе параметров | 1
01F1h | Неопределённое состояние switch (sende_index) | 1
01F2h | Неопределённое состояние switch (sende_index) | 1
0201h | Нет переключения, но MV, HLM, FSZM, NLM активны | 1
0211h | Переполнение системного стека | 1
0221h | Обращение к несуществующей области системного стека | 1
0231h | Получен неверный № Vario как параметр | 1
0232h | Получен неверный № контроллёра как параметр | 1
0233h | Ошибка логики управления в VARIO1 | 2
0234h | Ошибка логики управления в VARIO2 | 2
0235h | VARIO1: Превышение времени обновления ЦАК | 2
0236h | VARIO2: Превышение времени обновления ЦАК | 2
0237h | Неопределённый параметр при изменении порога | 1
0241h | Ячейка RAM we_port дефектна | 2
0291h | Переключение с 4-ой передачи, а не на 3-ю передачу | 1
02A1h | Сторожевой таймер дефектный! | 2
02B1h | Неопределённое состояние switch (bremse) | 1
02C1h | Некорректный уровень прерывания при запросе задачи | 1
02D1h | Неопределённое состояние "switch ngang" | 1
02F1h | Подготовка для проверки системного стека | 1
02F2h | Подготовка для проверки пользовательского стека | 1
0301h | Проверка системного стека | 1
0302h | Проверка пользовательского стека | 1
0303h | Проверка пользовательского стека | 1
0320h | Сторожевой таймер дефектный | 2
0340h | Неопределённый режим RESET во время sysinit | 1
0350h | Ошибка при проверке флеш-памяти EPROM | 2
0360h | Прерван расчёт желаемого PWM модулированного тормозного усилия предохранительному процессору | 1, 2
0361h | Ошибка в связи с предохранительным процессором во время sysinit | 2
0362h | Механический дефект или пониженное напряжение на реле dS при инициализации БЭУ (проверка SR) | 4
0370h | Набор данных не соответствует БЭУ (БЭУбез WE) | 5
0380h | Ошибка в наборе данных: различные сигналы на одном контакте | 5
0400h | Набор данных слишком короткий для текущей версии программы | 5
0401h | Оба блока набора данных неверны | 1, 2
0403h | Копирование данных из EEPROM в RAM не произошло | 2
0410h | U(ref) для ADC вне 4,6 ... 5,4 V | 2
0420h | Интеграторы не согласованы | 2
0430h | Ошибка в наборе данных программы переключений | 5
0431h | Ошибка в наборе данных программы переключений | 5
0432h | Ошибка в наборе данных программы переключений | 5
0433h | Ошибка в наборе данных программы переключений | 5
0434h | Ошибка в наборе данных: недопустимый динамический радиус колеса | 5
0435h | Ошибка в наборе данных: недопустимое значение главной передачи | 5
0440h | Meханическая блокировка RBK или RBG | 6
0DDDh | Непровоцированное переполнение сторожевого таймера | 1
Меры устранения
Мера устранения № | Описание
1 | Указание на ошибку программы. Ошибка может появляться как ошибка программы, однако она может быть вызвана и дефектной деталью в БЭУ ГМП. По возможности используйте БЭУ идентичного автобуса состава и проверьте, существует ли эта ошибка и дальше.
2 | Указание на дефектную деталь в БЭУ ГМП. Замените БЭУ.
3 | Последующая ошибка выключения предохранительным процессором. Буфер ошибок должен содержать другие ошибки, также ошибки, сообщённые предохранительным процессором. Смотри страницу "Сообщения предохранительного процессора".
4 | При проверке реле dS предохранительный процессор обнаружил ошибку. Проверьте механическое переключение реле. Проверьте реле на прохождение и правильное сопротивление катушки. Проверьте неповреждённость цепей управления и напряжение электромагнитных клапанов. Замените реле.
5 | Указание на набор данных в БЭУ ГМП, не соответствующего приложению. Если возможно, подробно проанализируйте и запишите реакции / ошибочное поведение автобуса. Затребуйте новый набор данных у фирмы Voith Turbo. Для этого просим Вас держать наготове данные БЭУ ГМП.
6 | Указание на длительную блокировку на выходном вале. Проверьте блок управления на блокирующие поршни / загрязнённые каналы масла. Разберите ГМП на выходном вале в соответствии с инструкцией по ремонту и установите причину ошибки.
|  | Сервисное обслуживание
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)