N3 Senzor de turaţie turbină
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S1. Măsuraţi rezistenţa dintre pinii 28 şi 46 de la mufa cablului 1. Rnom = 800-1400 Ω. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 4. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele G şi H de la cablaj sau contactele N1 de la cablul de măsurare. Rnom = 800-1400 Ω. După desfacerea conectorului S1 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 28 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 46 şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S3 măsuraţi rezistenţa dintre contactul G şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul H şi masă. Rnom = ∞ Ω. Desfaceţi conectorul S5. Verificaţi rezistenţa dintre toate contactele şi masă. Rnom = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)