Выбор программ переключений
|  | Функция
|  | Выбор программ
|  | Назначение сигнала кик-даун
|  | Проверка настроек
|  | Сохранение настройки
Функция
| Выбор программы переключения
В зависимости от набора данных соответствующего автобуса могут быть доступны для выбора до пяти программ переключений. Они располагаются с лево на право соответственно с экономичной до мощностной программы.
Программа | Функция
Программа 1 | Экономичная программа для движения в равнинной местности
Программа 2 | Экономичная программа для движения на подъём
Программа 3 | Мощностная программа для движения в равнинной местности
Программа 4 | Мощностная программа для движения на подъём
Программа 5 | Специальная для клиента программа
Если переключатель PU установлен, то возможно выбирать не более 2-х программ. Для автобусов без переключателя PU доступна только одна программа переключений. Выбор программ Нажимая соответствующий значок и в матрице активируется или деактивируется программа переключений. Зелёный флажок указывает активную настройку. Программы 2 и 3 выбраны для примера. Если переключатель PU находится в положении "Переключатель PU открыт", включена программа 3, при положении "Переключатель PU закрыт" - программа 2. Пояснение к настройкам Переключатель PU обратим в наборе данных и поэтому может быть активирован сигналом 24 В или заземляющим сигналом. Если переключатель PU физически существует, то пользователь может выбрать его положение, в котором та или иная программа переключения должна быть активной. Горизонтальная синяя балка указывает текущее положение переключателя PU. Сравнивая с предыдущими версиями DIWAgnosis где были использованы названия "PU +24 В" и "PU GND", новый вид открытыми или закрытыми значками переключателя отражает положение реально имеющегося переключателя PU. Значки приспосабливаются соответственно в зависимости от того, если ожидается инвертированный или неинвертированный сигнал от БЭУ ГМП. Назначение сигнала кик-даун Функция кик-даун может быть активирована или деактивирована для позиции переключателя PU. Нажимая на соответствующий значок и функция активируется или деактивируется. В этом примере положение PU "открыт" обозначает что функция кик-даун активна и положение PU "закрыт" - неактивно. Проверка настроек Дисплей реагирует на положение переключателя PU в режиме реального времени. Если позиция переключателя изменилась, то голубая стрелка перейдет на цифр другой программы переключения, также сменится голубой фон настроек "Переключатель PU открыт" и "Переключатель PU закрыт." Таким образом пользователь сразу же может видеть какая программа активна в каком положении переключателя. В этом примере текущее положение переключателя PU соответствует "PU закрыт" и активна программа 2 (голубая стрелка наверху). Сохранение настройки Нажмите кнопку "SAVE" (F2) для сохранения настройки. Иначе настройка не будет активироваться!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)