Обслуживание
|  | Органы управления и контроля
Органы управления и контроля Функции Клавиатура Для конфигурирования программы можно использовать клавиши [ESC] – [F4]. Для выбора функций диагностики можно пользоваться кнопками [A] – [L] в главном меню. Мышь Кликая по кнопкам можно напрямую получить доступ к функциям программы. Когда курсор мыши находится над кнопкой диагностики, показывается подсказка о назначении кнопки. Функции управления
| Выход из DIWAgnosis.
| Вызов интерактивной справки.
| Восстановление соединения с БЭУ после обрыва связи.
| Загрузка функциональной программы и набора данных.
| Вызывает меню настроек.
| Показывает порт, к которому присоединён БЭУ.
Функции диагностики
| Чтение идентификационных данных и назначения контактов.
| Чтение или очистка буфера ошибок.
| Проверка клавишных переключателей.
| Проверка датчиков торможения.
| Проверка датчиков нагрузки.
| Сброс адаптации.
| Проверка электромагнитных клапанов и реле.
| Индикация активных входов.
| Мониторинг переключения передач.
| Напряжение и датчики.
| Выбор программы переключения.
| Сбор рабочих данных и статистика.
Настройка программы Нажмите на функциональную клавишу [F4] или кликните по кнопке "SETUP". -> Откроется меню настроек. Функции Указание: Выбор функций можно осуществлять как с клавиатуры так и напрямую с помощью мыши. [F3] Bыбор языка. Функции "EXIT" и "HELP": Функции "EXIT" и "HELP" доступны из любого меню.
| При нажатии на кнопку "EXIT" или на клавишу [ESC] Вы попадёте в предыдущее меню программы. Если эта функция вызывается из главного меню, Вы выйдёте из DIWAgnosis.
| При нажатии на кнопку "HELP" или на клавишу [F1] вызывается интерактивная справка "DIWAgnosis Help". Интерактивная справка работает зависимо от контекста. Это означает, что всегда показывается информация, которая Вам нужна для оценки, ремонта или обслуживания элемента диагностики.
Подробное описание обслуживания программы DIWAgnosis Вы найдёте в руководстве по диагностике, которое может быть получено как отпечатанный документ.
|  | Сервисное обслуживание
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)