Reducción del par motor
|  | Descripción
Descripción Se ha detectado un par motor excesivamente alto durante el cambio de marcha. Esto puede deberse a los siguientes factores: Se ha interrumpido la señal de reducción para la reducción del par motor: La reducción del par motor se produce por medio del output MMR. En este caso, también el output está marcado como erróneo. La señal de reducción se transmite por medio del bus CAN. En este caso, también existirá un error CAN en la memoria de errores. La unidad de control del motor no responde a la petición de reducción: Los valores del display significan lo siguiente:
Número | Indica el número de cambios de marcha efectuados en los que se ha detectado un par motor excesivamente alto.
Valor máx. | Indica la desviación promedio más elevada del par motor del motor como un porcentaje.
Tiempo | Indica el tiempo de cambio con el valor más elevado del par motor.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)